# Kalibrera ett verktyg med STa6000 eller STpad

## Ansluta STa6000/STpad

STa6000/STpad kan anslutas till styrenheten på två sätt:

- Anslutning av STa6000

Anslutning | Förklaringar
--- | ---
COM-port | Anslut Atlas Copco USB:n till den seriella adaptern till styrenhetens USB-port med ACTA-seriekabeln. Anslut STa6000 till serieadaptern med en USB-kabel.
Ethernet-port | Anslut Ethernet-kabeln mellan STa6000 och styrenhetens Factory Ethernet-port, eller fabrikens nätverk.

- Anslutning av STpad

Anslutning | Förklaringar
--- | ---
COM-port | Anslut STpad till styrenhetens COM-port med ACTA-seriekabeln.
Ethernet-port | Anslut Ethernet-kabeln mellan STa6000 och styrenhetens Factory Ethernet-port, eller fabrikens nätverk.

## Utför QA-kalibrering genom STa6000 eller STpad

1. Se till att verktyget är anslutet och har tilldelats till en virtuell station på styrenheten.

   Enskilda åtdragningsprogram kan inte användas i kalibreringssyfte. Kontrollera att ett batchprogram har valts.

2. Gå till startsidan och fliken Verktyg och välj QA-kalibrering till vänster. Sätt sedan QA-kalibrering i läge På.

3. Välj den virtuella station som verktyget som ska kalibreras är anslutet till, och välj den anslutningstyp som ska användas (TCP för COM-port).

   Observera att standardporten för kommunikation är 4561.

4. Anslut STa6000/STpad till styrenheten och markera rätt virtuell station.

5. Starta kalibreringen från STa6000/STpad.

   STa6000/STpad begär information från styrenheten, bland annat verktygsinformation och åtdragningsprogram.

6. Kör åtdragningen. När kalibreringsenheten känner av åtdragningen begär den åtdragningsresultatet från styrenheten.

7. Upprepa steget ovan tills alla åtdragningar i batchen utförts.

   När det har slutförts skapar STa6000/STpad en rapport och beräknar ett nytt kalibreringsvärde för verktyget.

8. Välj Lagra i STa6000/STpad så skickas det nya kalibreringsvärdet till styrenheten, som i sin tur sparar det i verktyget.

Om åtdragningsprogrammet ändras eller om sekvensen/batchen uppdateras kommer kalibreringen att avbrytas.

Det finns ingen begränsning på den batchstorlek som kan användas för kalibrering. Dock kan STa6000 endast visa två siffror för batchstorlek. Räknaren på Sta6000 visar då 00 för 100.

När kalibreringen är klar, utför en åtdragning för att verifiera att de nya värdena är korrekta.