# Configuraciones de clavijas para parada de emergencia

El controlador cuenta con una interfaz de parada de emergencia externa y un bus E/S en la placa del conector que está situada detrás de la puerta de acceso delantera.

La configuración de las clavijas es diferente para las soluciones de controlador individual y para las soluciones con múltiples controladores. Para soluciones de controlador individual, la configuración de las clavijas depende de si hay conectado o no un botón de parada de emergencia al controlador.

Para más información sobre las configuraciones de las clavijas, consulte el documento de instrucciones del producto del controlador.