# 仮想ステーションでの手動モードの構成

仮想ステーションの手動モードは、ツールがロックモードになっている状態でタスクを実行するために使用します。特定の理由でツールがロックされている場合（例えば、ツールが TLS のフットプリント外にある場合）でも、緊急作業を行うといった特定の作業をツールで行う必要があるかもしれません。仮想ステーションを手動モードに構成することで、ユーザーは、手動モードを入力する際にどの信号が送られるか（入力信号）、手動モードの場合にどの作業が実施できるか（二次作業）、手動モードを終了する際にどの信号が送られるか（終了信号）を決定できます。

所望のシナリオは異なるユーザー間で変わるため（すなわち、開始と終了時にどの信号が送信されるか、どの作業を実施するか）、手動モードは、各仮想ステーションで完全に構成可能です。

構成は、入力信号、終了信号および二次タスク（一次タスクは、タスクの下にある仮想ステーションに割り当てられる（自動）タスクの意味）の 3 つの要素から成ります。

1. ホームビューで、[仮想ステーション]タブに移動し、左側のペインで構成する仮想ステーションを選択します。次に、[タスク]ウィンドウに移動し、[手動モードの設定]を選択します

2. 手動モードの構成画面で、[二次タスク]ウィンドウの[タスクの選択]を選択します。これにより、手動モード時に実行するタスクが決まります。

   二次作業が設定されていない場合、手動モードでは一次作業が使用されます。

   すべてのタスクタイプ（締め付け、バッチシーケンス、ソース）は、一次作業のような二次作業に対して設定できます。

3. 入力セクションの下にあるプラスアイコンを選択して、入力信号を設定します。以下の入力信号のパラメーターを参照してください。

4. 終了セクションの下にあるプラスアイコンを選択して、終了信号を設定します。以下の終了信号のパラメーターを参照してください。

出入する信号の最大数は99です。

本セクション内

- 入力 / 終了信号