# PTCPT – Vrcholový moment po reze závitu (Post Thread Cut Peak Torque)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tento stupeň meria maximálny moment dosiahnutý počas monitoru, vrátane akéhokoľvek prekročenia a kontroluje, že spadá medzi limity momentu. Úroveň hodnoty momentu sa ignoruje až kým sa nedosiahne koniec Uhlového okna rezu závitu.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu rezu závitu | Musí byť >= 0
Uhlové okno rezania závitov | Musí byť > 0
Dolný limit | Musí byť >= 0
Horný limit | Musí byť > 0 Musí byť > Dolný limit