# 機械能力テストモード有効 - 10148

機械能力テストモードが有効です。

SoftPLCでの名前: MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_ACTIVE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- 内部入出力：TRUE

- スタックライト: TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ユーザーディスプレイ: 偽

- ソフトセレクタ: 偽

- 入出力拡張器: TRUE

- ツールLED：真

- ツールブザー: 真

- ツールリング: 偽

- フィールドバス： TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 手動モード: 偽

- インジケータボックス： FALSE

- ツールバイブレーター: 偽

- 自動化ルール: 真