# Utensili supportati

Gli utensili supportati da una stazione virtuale possono variare in base alla stazione virtuale tipo sul controller.

Utensili supportati | Controllo Lotto | Controllo Giunto | Controllo Stazione | Controllo Critico | Controllo Processo
--- | --- | --- | --- | --- | ---
BCP/BCV-RE | - | - | - | - | -
Collegamento IxB | - | - | X | - | X
Tensor SB | - | X | X | - | -
TensorSL * | - | - | X | X | X
TBP | - | - | X | X | X
Tensor ST | - | - | X | X | X
Tensor STR | - | - | X | X | X
SRB | - | - | X | X | X
Tensor STB | - | - | X | X | X
Chiave ST | - | - | X | X | X
Tensor ES | - | X | X | - | -
Tensor SR | - | - | X | X | X
QST (mandrino sul supporto) | - | - | X | X | X
TBPS | - | X | X | - | -
MWR-S (Segnale della chiave meccatronica) | - | - | - | - | -
MWR-T (Coppia della chiave meccatronica) | X | X | X | X | -
MWR-TA (Angolo di torsione della chiave meccatronica) | - | - | X | X | X
Utensile esterno | X | X | X | X | X

* Richiede Power Focus 8 Low Voltage.