# Konfigurera PIN-koden

Det går att ha många olika PIN-konfigurationer på styrenheten. Användarna kan bestämma om de vill aktivera en eller flera PIN-konfigurationer samtidigt.

Varje PIN-konfiguration har en PIN-kod, ett användarnamn, en omkopplare för aktivering eller inaktivering av användaren/PIN-koden, samt en lista över tillgängliga konfigurationer som användaren har behörighet till.

När PIN-koden är aktiverad och skärmen är låst visas en låst hänglåsikon i övre högra hörnet av gränssnittet. Användaren har bara tillgång till och kan bara göra ändringar på vald(a) konfiguration(er) utan att ange någon PIN-kod, och de kan bara bläddra i de avmarkerade konfigurationerna med skrivskyddad tillgång. De avmarkerade konfigurationerna är grå eller inaktiverade.

Skärmlåset aktiveras automatiskt efter en viss tids inaktivitet, som användaren kan konfigurera.
Inaktivitetstidens minimivärde är 20 sek och maximivärdet är 600 sek. Inaktivitetstiden kan konfigureras och gäller för alla PIN-konfigurationer.

Efter systemstart låses styrenheten om PIN aktiveras oavsett aktuell inaktivitetstid.

Användarna och den konfigurerade PIN-koden gäller också för serviceporten (169.254.1.1).
Du kan aktivera PIN-kodsskydd på serviceporten i PIN -fönstren genom att sätta funktionen Använd PIN-kod för serviceport i läge På.

Varje styrenhet kan konfigurera upp till 10 användare.
PIN-koden för varje konfiguration måste vara unik. Det måste finnas minst en konfiguration för att PIN-funktioner ska kunna aktiveras på styrenheten.

PIN-koden kan konfigureras från styrenhetens egna gränssnitt, från webbgränssnittet eller från Tools Talk 2.

## Lägga till nya användare

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj PIN till vänster.

2. I fönstret PIN markerar du Konfigurera.

3. Välj Plus -ikonen i skärmens övre högra hörn.
   Fönstret PIN-användare visar den nya användaren. Om inga användare har sparats i styrenheten visas den nya användaren först och är den enda användaren i listan. Om det redan finns användare sparade i styrenheten är den nya användaren sist på listan.

4. Markera den nya användaren.
   Fönstret Användare visas.
   Ange namn och PIN-kod för användaren och bekräfta sedan PIN-koden.

   Användarnamnet måste vara unikt.
   Ett namn i textrutan kan ha en längd från 1 till 32 tecken.

   PIN-koden måste ha 4 siffror (från 1 till 9).
   Ange PIN och Bekräfta PIN måste matcha varandra för att ändringarna ska verkställas. Punkter visas i båda textrutorna, men dessa är bara platshållare och behöver ersättas med faktiska PIN-koder.

5. Välj Behörigheter. Listan över tillgängliga konfigurationer visas.
   Markera kryssrutan till vänster om de(n) konfiguration(er) användaren kan använda och ändra.
   När du har valt nödvändigt konfiguration klickar du på OK.
   Fönstret Användare visas.

   Markera alla markerar samtliga tillgänglig konfigurationer samtidigt.
   Välj Avmarkera alla för att rensa kryssrutorna och ångra valet.

   Användaren har bara tillgång till och kan bara göra ändringar på vald(a) konfiguration(er) under Behörigheter och har bara läsbehörighet till övriga konfigurationer. För avmarkerade konfigurationer kan inga ändringar göras.

6. I fönstret Användare väljer du Verkställ.

## Aktivera användare

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj PIN till vänster.

2. I fönstret PIN markerar du Konfigurera.

3. Gå till fönstret PIN-användare och markera kryssrutan till vänster om det användarnamn som ska aktiveras.

   Du kan även aktivera PIN-koder genom att klicka på användarnamnet och sätta – i fönstret Användare – parametern Aktiverad i läge På.

## Aktivera PIN-konfigurationen

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj PIN till vänster.

2. I fönstret PIN markerar du Konfigurera.

3. I fönstret PIN-aktivering sätter du sedan PIN-kod i läge På.

   PIN-koden kan bara aktiveras om det redan finns en användare/PIN-kod i listan. Om ingen användare/PIN finns visas ett varningsfönster.

4. Ange Inaktivitet Timeout (i sekunder) som definierar det tidsintervall efter vilket skärmen låses automatiskt.

   Standardvärdet för Inaktivitet Timeout är 120 sekunder: detta är en global inställning som inte kan ställas in per användare.

## Låsa upp styrenhetens gränssnitt eller webbgränssnitten

1. Gå till startsidan och klicka på hänglåsikonen i skärmens övre högra hörn. Ett popup-fönster med ett numeriskt tangentbord visas.

2. Ange den konfigurerade PIN-koden och välj OK.

   När PIN-koden är aktiverad och skärmen har låsts upp visas en symbol med ett öppet hänglås i gränssnittets övre högra hörn. Styrenhetens gränssnitt eller webbgränssnittet kan låsas på nytt – antingen manuellt eller via ikonen med det öppna hänglåset.

## Inaktivera användare

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj PIN till vänster.

2. I fönstret PIN markerar du Konfigurera.

3. Gå till fönstret PIN-Användarnamn och avmarkera kryssrutan till vänster om det användarnamn som ska inaktiveras.

   Du kan även inaktivera PIN-koder genom att klicka AV användarnamnet och sätta – i fönstret Användare – parametern Aktiverad i läge Av.

## Ta bort användare

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj PIN till vänster.

2. I fönstret PIN markerar du Konfigurera.

3. Gå till fönstret PIN-användare tryck på ikonen Ta bort till höger om användarnamnet som ska tas bort.

   Om användaren tas bort raderas även PIN -koden. Det går inte att läsa någon konfiguration via en borttagen PIN-kod.