# Konfiguration des Feldbus

Der Abschnitt Feldbus besteht aus Informationen über den verwendeten Feldbustyp. Dieser Teil hängt von der Hardware ab und kann nur gelesen werden. Der Abschnitt Konfiguration mit den allgemeinen Einstellungen für den verwendeten Feldbus kann bearbeitet werden.

In POWER FOCUS 8 Controllern funktioniert der Feldbus nur, wenn das interne Anybus-Modul unterstützt wird. Es werden nur Module unterstützt, die mit einer eindeutigen Anbieter-ID von Atlas Copco codiert sind, und diese können nur von Atlas Copco erworben werden. Wenn ein Modul von Atlas Copco erworben wurde, hat es eine korrekte Anbieter-ID.

Folgende Atlas Copco Anybus-Module werden für POWER FOCUS 8 unterstützt:

- Profibus M40 (Produktnummer 8436 0941 05)

- DeviceNet M40 (Produktnummer 8436 0941 10)

- EtherNet/IP 2 Port M40 (Produktnummer 8436 0941 15)

- Profinet I/O 2 Port M40 (Produktnummer 8436 0941 20)

- CC-Link M40 (Produktnummer 8436 0941 25)

- CC-Link IE M40 (Produktnummer 8436 0941 30)

Die Feldbusabbildung und die Zuweisung der Feldbusabbildungen zu den virtuellen Stationen wird mithilfe von ToolsTalk ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie im Konfigurationshandbuch für ToolsTalk.

Feldbusparameter
Parameter | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | ---
Feldbustyp | Es werden folgende Module unterstützt: Profibus M40 DeviceNet M40 EtherNet/IP 2 Port M40 Profinet I/O 2 Port M40 CC-Link M40 CC-Link IE M40 | Keine
Verbindungsstatus | Online: das Modul ist verbunden. Offline: das Modul ist getrennt. Anbieter-ID nicht übereinstimmend: das Modul wurde nicht von Atlas Copco erworben und wird daher nicht unterstützt. | Offline
Durch Netzwerk eingestellt | Auswahlschalter Ein-Aus Bestimmt, wie die Feldbusmodulkommunikation konfiguriert wird. Ein: Kommunikationsparameter werden automatisch im Feldbusmodul eingestellt. Die Parameter werden während der anfänglichen Verbindung mit der am weitesten entfernten Station durch das Netzwerk bestimmt. Aus: Die Kommunikationsparameter müssen während der Konfiguration eingegeben werden. | Aus
Handshake für Lesen der Ergebnisse | Auswahlschalter Ein-Aus Bei einer Einstellung auf Ein gilt die Einstellung für alle virtuellen Stationen. Das Signal Handshake für Lesen der Ergebnisse muss in der Feldbuskonfiguration zugeordnet werden. Alle erzeugten Ergebnisse werden, wenn keine Ergebnisse zu bestätigen sind, unmittelbar an die SPS gesendet. Ergebnisse, die zu bestätigen sind, werden in eine Warteschlange gestellt und nach einer Bestätigung gelöscht. Anschließend wird das nächste Ergebnisse in der Warteschlange geschickt. Die Zeit zwischen dem gelöschten Ergebnis und dem nächsten Ergebnis in der Warteschlange hängt von der Zyklusdauer für den Feldbussatz in den allgemeinen Feldbuseinstellungen ab. Wenn die Einstellung geändert wird, oder wenn die Feldbuszuordnung für die virtuelle Station geändert wird, werden die noch in der Warteschlange befindlichen Ergebnisse gelöscht und nicht an die SPS geschickt. | Aus
Werkzeug verriegeln, wenn Feldbus offline | Auswahlschalter Ein-Aus Bestimmt die von der Steuerung ausgeführten Aktionen, wenn das Feldbusmodul die Kommunikation mit dem Feldbus-Master verliert (SPS). | Aus
Bei ausgewählter Aufgabe synchronisieren | Auswahlschalter Ein-Aus Wenn aktiviert, muss der Feldbusrahmen bei Aufgabenänderungen erneut synchronisiert werden | Aus
Byte-Reihenfolge bei Zyklischen Daten | Wählen Sie die Reihenfolge der Bytes aus, die für zyklische Daten verwendet werden soll: Durch Netzwerk eingestellt Intel (Little Endian) Motorola (Big Endian) | Durch Netzwerk eingestellt
Erweiterter Modus | Auswahl zwischen dem abwärtskompatiblen 152 Byte-Datenmodus und dem 368 Byte-Datenmodus: Ein: 368 Byte-Datenmodus. Aus: 152 Byte-Datenmodus. | Aus
Geräteadresse | Gibt den Offset des ersten zu schreibenden Bytes im SPS-Bereich an. Wert zwischen 0 und 999. | 1

In diesem Abschnitt

- Erstellen einer allgemeinen Feldbuskonfiguration