# Strategia Impulso: passaggio singolo

Il principio di seguito si applica a strumenti elettrici ad azionamento diretto. Si applica alla serie di strumenti SRB Atlas Copco.

Dopo ogni periodo di impulso, la coppia risultante nella vite viene aumentata. Dopo diversi impulsi, si raggiunge la coppia finale target.

TensorPulse con energia di impulso max.

A | Energia positiva max. nell'impulso N
B | Energia positiva max. nell'impulso N+1
C | Aumento di energia (coppia)

Il livello di energia della fase di azione e della fase di reazione sono parametri configurabili. La combinazione di questi due parametri crea un serraggio efficace e offre un lavoro confortevole all'operatore. È possibile impostare la quantità di energia in due fasi come percentuale dell'energia massima che può essere erogata in ogni periodo:

- Energia impulso; la quantità di energia applicata a ogni impulso positivo come percentuale dell'energia massima che può essere applicata nel periodo dell'impulso. Il valore è compreso tra 10 e 100%.

- Fattore di conservazione della forza di reazione; la quantità di energia applicata a ogni impulso reattivo come percentuale dell'energia massima che può essere applicata nel periodo dell'impulso. Il valore è compreso tra 0 e 75%.

TensorPulse con energia di impulso positiva ridotta

A | Energia positiva ridotta nell'impulso N
B | Energia positiva ridotta nell'impulso N+1
C | Curva risultante per l'accumulo di coppia utilizzando l'energia di impulso massima.
D | Curva risultante per l'accumulo di coppia utilizzando l'energia di impulso ridotta.

- Una minima Energia di impulso (energia ridotta) richiede più impulsi per raggiungere la coppia target mentre la coppia aumenta con piccoli incrementi. Incrementi più piccoli offrono maggiore precisione per terminare il serraggio una volta raggiunto il valore target. Impulsi più piccoli diminuiscono il movimento dello strumento e aumentano il comfort dell'operatore.

- Un fattore di conservazione della forza di reazione correttamente regolato garantirà il comfort desiderato dall'operatore. Se il fattore è troppo elevato, l'operatore avverte una rotazione oraria dell'utensile. Se il fattore è troppo basso, l'operatore avverte una rotazione antioraria dello strumento.

- In una configurazione ideale, l'energia di reazione non crea una forza di svitatura. Se il numero di impulsi per raggiungere il valore finale aumenta, il valore è troppo elevato e si verifica un minimo svitamento a ogni impulso.

Regolare i valori ottimali per energia di impulso e fattore di conservazione della forza di reazione per ottenere prestazioni ottimali dall'utensile e un comfort ideale per l'operatore.

In questa sezione

- Parametri della fase di avvio di Impulso: passaggio singolo
- Parametri della fase di avvitamento di Impulso: passaggio singolo
- Parametri della fase di serraggio di Impulso: passaggio singolo
- Parametri di svitatura di Impulso: passaggio singolo