# 拧紧程序

通过选择拧紧程序，可以选择对连接件施加夹紧力（或预载荷）的方法。对于如何施加所需的夹紧力以及如何最大限度地减少不必要的“在使用中”效果，不同的连接件需要有不同的策略。POWER FOCUS 8 最多可存储 1,000 个拧紧程序。

- TurboTight 策略提供使用“手动编程”或“快速编程”的选项 - 更多信息，请参阅 TurboTight 段落。

- 快速拧紧、两步拧紧和三步拧紧策略允许选择拧紧的目标扭矩或目标角度值。

- 当外部数字信号指示正常拧紧时，将使用外部结果策略 - 更多信息，请参阅外部结果段落。

所有拧紧程序都需要您至少设置 Target torque（目标扭矩）或 Target angle（目标角度）值。

参数 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
策略 | 可用的拧紧程序。 TurboTight：没有额外拧紧的方式被用作默认方式。仅使用目标值。 Quick step（快速拧紧）：添加一个初始拧紧步骤，以减小预载荷分布。 Two step（两步拧紧）：在第一个和最后一个拧紧步骤之间添加暂停来抵消短期松弛效果。 Three step（三步拧紧）：拧紧到定义的第一扭矩值，然后拧松螺钉并立即重新将其拧紧到目标扭矩或目标角度。 扳手 - 生产：拧紧策略与 ST Wrench 结合使用。 扳手 - 质量：策略适用于利用 ST Wrench 进行的拧紧品质测试。 Rotate（旋转）：以指定速度和角度转动转轴。 External result（外部结果）：显示预定义的拧紧结果，而不是测量的扭矩/角度。 Multistep（多步骤）：拧紧策略包括多个配置步骤，及限制和监控。 | TurboTight
目标值类型 | 定义最后一步的目标值类型。 目标扭矩：执行最后一步时，拧紧到指定的目标值。 目标角度：执行最后一步时，拧紧到指定的目标值。 |
目标扭矩 | 定义最后一步拧紧的目标扭矩。 |
目标角度 | 定义最后一步拧紧的目标角度。 |
目标速度 | 手动设置用于最后步骤的工具速度或者使用默认速度。 自动：使用基于 Tool max speed（工具最大速度）计算的值。 手动：手动规定工具速度。 | 自动
<Manual> | 拧紧或最终步骤过程中的工具速度。 |

相关信息

- TurboTight
- 目标扭矩限值

此部分内容

- TurboTight
- 快速拧紧步骤
- 两步拧紧
- 三步拧紧
- STwrench
- 脉冲工具策略
- 旋转
- 外部结果
- 拧紧程序和错误报告验证
- 拧紧程序工具兼容性表