# Wrench Production Rundown Stage Parameters (Parâmetros da Fase de Aperto de Torquímetro-Qualidade)

Os parâmetros exibidos estão disponíveis se for utilizada uma das estratégias da STwrench. Há várias combinações de estratégia. Alguns dos parâmetros estão disponíveis somente para determinadas estratégias e podem não ser visualizados em outras estratégias.

As regras de um parâmetro são verificadas automaticamente. Caso ocorra uma violação,uma luz de sinalização de erro é exibida ao lado dos parâmetros incorretos. Selecione a luz de sinalização de erro para exibir mais informações sobre o erro.

Alternar estratégias pode resultar na exibição da luz de sinalização de erro, o que significa que a combinação escolhida é inválida e precisa ser corrigida.

Para mais informações sobre a STwrench, veja o Guia de Usuário da STwrench (número de impressão 9836 4134 01).

Parâmetros da etapa de aperto do STwrench
Nome do parâmetro | Condição | Descrição | Valor padrão
--- | --- | --- | ---
Estratégia de controle |  | As opções de parâmetro são: Yield point (Limite de escoamento), Residual Torque/Time (Torque/Tempo Residual), Residual Torque/Angle (Torque/Ângulo Residual), Residual Torque/Peak e (Torque/Pico) Loosen and retighten (Desapertar e reapertar). |
Tempo de detecção de perda prematura de torque |  | A partir do Rundown concluído, o programa pode iniciar o aperto com um aumento no torque. Caso a ferramenta detecte um torque nesse intervalo de tempo, é relatado um escape. Se o soquete escapar da cabeça do parafuso e o torque medido diminuir abaixo do Rundown concluído dentro do tempo especificado, o aperto é anulado e relatada a perda prematura de torque. | 200 ms
Torque-alvo |  | Define o torque-alvo da etapa de aperto. | 0 Nm
Limites do torque | Alvo = Torque | Seleção feita por uma chave. Posição Auto ou Manualmente . |
Torque mín. | Limites de torque = Manual | Valor do torque para o limite inferior | 0 Nm
Torque máx. | Limites de torque = Manual | Valor do torque para o limite superior | 0 Nm
Ângulo-alvo | Target = Angle (Alvo = Ângulo) ou Target=Torque or Angle (Alvo = Torque ou Ângulo) | Define o ângulo-alvo da etapa de aperto. | 0°
Limites do ângulo | Alvo = Ângulo | Selecionado a partir do menu suspenso. As opções de parâmetro são: Auto ou Manualmente. Valores de ângulo máximos e mínimos podem ser selecionados. |
Limites do ângulo | Alvo = Torque | Selecionado a partir do menu suspenso. As opções de parâmetro são: Desativado: Sem monitoramento do limite de ângulo. Do Rundown concluído: A janela de monitoramento é definida a partir de quando o Torque de Rundown concluído é alcançado. From torque (Do torque): A janela de monitoramento é definido a partir de quando o valor de torque específico é alcançado. |
Torque final de monitoramento de ângulo |  | Valor de torque a partir de quando os limites de ângulo são monitorados | 20 Nm
Ângulo mín. | Limites de ângulo = ativo ou manualmente | Limite inferior do valor de ângulo | 324°
Ângulo máx. | Limites de ângulo = ativo ou manualmente | Limite superior do valor de ângulo | 396°
Limite para pesquisa de ângulo | Limites de ângulo = manualmente |  | 0
Medir o torque em |  | Selecionado a partir do menu suspenso. As opções de parâmetro são: Valor máx. do torque Valor no ângulo de pico |
Insatisfatório no final menor que o alvo |  | Seleção feita por uma chave. Posição Ativo ou Desativado . | Desativado
Alterar limite do parafuso |  |  | 50 Nm

Parâmetros adicionais da etapa de aperto do STwrench, se a estratégia for Wrench - Production (Torquímetro - Produção) e PVT compensate with snug (Compensação de PVT com encosto) for a estratégia de controle.
Nome do parâmetro | Condição | Descrição | Valor padrão
--- | --- | --- | ---
Ponto de compensação do torque | Compensação do torque = Ativo |  | 0°
Distância do PCT | Compensação do torque = Ativo |  | 360°
Intervalo do PVT | Compensação do torque = Ativo |  | 180°
Monitoramento de atraso | Compensação do torque = Ativo |  | 0°
Prevailing torque min (Torque prevalente mín.) | Compensação do torque = Ativo | Valor do torque para o limite inferior | 1 Nm
Prevailing torque max (Torque prevalente máx.) | Compensação do torque = Ativo | Valor do torque para o limite superior | 20 Nm
Valor de compensação | Compensação do torque = Ativo | Selecionado a partir do menu suspenso. As opções de parâmetro são: Torque médio Pico de torque |