# Parámetros de etapa de apriete de producción de llave

Los parámetros que aparecen en las tablas están disponibles cuando se utiliza una de las estrategias de la llave ST. Hay distintas combinaciones de estrategias. Algunos de los parámetros solo están disponibles para determinadas estrategias y pueden no ser visibles en otras estrategias.

Las normas de los parámetros se comprueban automáticamente. Si se produce una violación, el indicador de error se muestra junto a los parámetros incorrectos. Seleccione el indicador de error para ver más información sobre el error.

Alternar entre estrategias puede resultar en el indicador de error que se muestra. Esto indica que la combinación elegida no es válida y que hay que corregirla.

Para más información sobre la STwrench, consulte la Guía de usuario de STwrench (material impreso número 9836 4134 01).

Parámetros de la etapa de apriete de STwrench
Nombre del parámetro | Condición | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | --- | ---
Estrategia de control |  | Las opciones de parámetros son: Par/ángulo, Límite elástico, Aflojar y Compensación PVT con asentamiento. |
Tiempo de detección prematura de pérdida de par |  | Desde la finalización de la aproximación, el programa puede empezar el apriete, incrementando el par. Si la herramienta detecta un incremento de par dentro de su marco temporal, se informa de un resbalamiento. Si la boca se desliza de la cabeza del tornillo, y el par medido se reduce pasando a ser inferior al de la aproximación finalizada en el tiempo indicado, el apriete se interrumpe y se comunica una pérdida de par prematura. | 200 ms
Objetivo |  | Seleccione el objetivo en el menú desplegable. Las opciones de parámetros son: Par, Ángulo, Par o ángulo. | Par de apriete
Par objetivo |  | Define el par objetivo para la etapa de apriete. | 0 Nm
Límites de par | Objetivo = Par | Selección realizada con un conmutador. Posición Automática o Manual. |
Par mín. | Límites de par = Manual | Valor de par para el límite inferior | 0 Nm
Par máx. | Límites de par = Manual | Valor de par para el límite superior | 0 Nm
Ángulo objetivo | Objetivo = Ángulo u Objetivo = Par o Ángulo | Define el ángulo objetivo para la etapa de apriete. | 0°
Límites de ángulo | Objetivo = Ángulo | Seleccionado en el menú desplegable. Las opciones de parámetros son: Automático o Manual. Los valores de ángulo para máx. y mín. pueden estar definidos o se pueden seleccionar |
Límites de ángulo | Objetivo = Par | Seleccionado en el menú desplegable. Las opciones de parámetros son: Off: Sin control del límite del ángulo. Desde aproximación completada: La ventana de monitorización se ajusta desde que se alcanza el Par de aproximación finalizada. Desde el par: La ventana de monitorización se ajusta desde que se alcanza el valor del par especificado. |
Par de monitorización del ángulo final |  | Valor de par desde el que se monitorizan los límites del ángulo. | 20 Nm
Ángulo mín. | Límites de ángulo = activados o manualmente | Límite inferior del valor de ángulo | 324°
Ángulo máx. | Límites de ángulo = activados o manualmente | Límite superior del valor de ángulo | 396°
Límite de búsqueda de ángulo | Límites de ángulo = manualmente |  | 0
Medir par a |  | Seleccionado en el menú desplegable. Las opciones de parámetros son: Valor máximo de par Valor en ángulo máximo |
NOK al final inferior al objetivo |  | Selección realizada con un conmutador. Posición On u Off. | Off
Cambiar el límite de perno |  |  | 50 Nm

Parámetros adicionales en la etapa de apriete de STwrench si la estrategia es Llave - Producción y Compensación de PVT con asentamiento es la estrategia de control
Nombre del parámetro | Condición | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | --- | ---
Punto de compensación de par | Compensación de par = On |  | 0°
Distancia PCT | Compensación de par = On |  | 360°
Intervalo PVT | Compensación de par = On |  | 180°
Monitorización de retardo | Compensación de par = On |  | 0°
Par mín. prevalente | Compensación de par = On | Valor de par para el límite inferior | 1 Nm
Par máx. prevalente | Compensación de par = On | Valor de par para el límite superior | 20 Nm
Valor de compensación | Compensación de par = On | Seleccionado en el menú desplegable. Las opciones de parámetros son: Par medio Par pico |