# Programas de apriete

Mediante la selección del programa de apriete es posible elegir el método para aplicar fuerza de sujeción (o precarga) a la junta. Las distintas juntas requieren estrategias diferentes de cómo aplicar la fuerza de amarre deseada y minimizar los efectos indeseados durante el apriete. POWER FOCUS 8 puede almacenar hasta 1000 programas de apriete.

- La estrategia TurboTight permite la opción de utilizar la programación manual o la programación rápida. Para obtener más información, consulte el párrafo TurboTight.

- Las estrategias Etapa rápida, Dos etapas y Tres etapas permiten elegir el apriete utilizando un par objetivo o un valor de ángulo objetivo.

- La estrategia de Resultado externo se utiliza cuando una señal digital externa indica los aprietes OK. Para obtener más información, consulte el párrafo Resultado externo.

Todos los programas de apriete requieren que configure, como mínimo, el par objetivo o valor del ángulo objetivo.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Estrategia | Programas de apriete disponibles. TurboTight: no se utilizará comportamiento de apriete adicional de forma predeterminada. Solo se emplean valores objetivo. Etapa rápida Añade una fase inicial de apriete para reducir la dispersión de la precarga. Dos etapas: Añade una pausa entre la primera etapa de apriete y la etapa final de apriete para contrarrestar aún más los efectos de la relajación a corto plazo. Tres etapas: Aprieta hasta un valor de primer par determinado y, a continuación afloja el tornillo e inmediatamente vuelve a reapretarlo hasta el par objetivo o ángulo objetivo. Llave - Producción: Estrategia de apriete que hay que usar con una Llave ST. Llave - Calidad: Estrategia empleada para la comprobación de calidad de los aprietes con una Llave ST. Rotar: Gira el eje a la velocidad y con el ángulo especificado. Resultado externo: presenta un resultado de apriete predeterminado en lugar del par/ángulo medido. Multietapa: Estrategia de apriete compuesta por múltiples etapas configurables, con restricciones y monitores. | TurboTight
Tipo de objetivo | Define el tipo del valor del objetivo de la fase final. Par objetivo: El apriete se aproxima al valor objetivo especificado cuando se realiza la fase final. Ángulo objetivo: El apriete se aproxima al valor objetivo especificado cuando se realiza la fase final. |
Par objetivo | Define el par objetivo del apriete de la etapa final. |
Ángulo objetivo | Define el ángulo objetivo del apriete de la etapa final. |
Velocidad objetivo | Activa la configuración de la velocidad de la herramienta para la etapa final de forma manual o utilizando la velocidad predeterminada. Auto: Utiliza un valor que se calcula basándose en la velocidad máxima de la herramienta. Manual: Especificar manualmente la velocidad de la herramienta. | Auto
<Manual> | Velocidad de la herramienta durante el apriete o durante la última etapa. |

Información relevante

- Límites de par objetivo
- TurboTight

En esta sección

- TurboTight
- Etapa rápida
- Dos etapas
- Tres etapas
- STwrench
- Estrategias de herramienta de impulso
- Girar husillo
- Resultado externo
- Validación del programa de apriete y de la generación de informes de errores
- Tabla de compatibilidad de herramienta con programa de apriete