# Externé zelené svetlo voliča objímky - 10046

Riadi zelené svetlá, keď je volič nástrčky v externom režime (ako sa viacero fyzických zariadení priraďuje logickým nástrčkám je definované konfiguráciou zdroja voliča nástrčky).

- Bajt0 - logické nástrčky 1-4

- Bajt1 - logické nástrčky 5-8

- Bajt2 - logické nástrčky 9-12

- Bajt3 - logické nástrčky 13-16

- Bajt4 - logické nástrčky 17-20

- Bajt5 - logické nástrčky 21-24

- Bajt6 - logické nástrčky 25-28

- Bajt7 - logické nástrčky 29-32

2 bity na nástrčku, 00=vyp, 01=bliká, 10=neprerušovane

Názov v SoftPLC: SOCKET_SEL_EXT_GREEN_LIGHT

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | Stav | uint64 | 1 | 64

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE