# ツールの校正

ツールで使用する校正値は、以下の式により、コントローラとトルク基準トランスデューサのトルク測定値から計算します。

新しい校正値 = 前の校正値 x 平均（基準値/コントローラー値）

1. ホームビューで、[ツール]タブに行き、校正するツールを選択します。次に、[キャリブレーション]ウィンドウに移動します。

2. 校正値テキストボックスにある古い校正値を書き留めます。

   キャリブレーション値を 10% 以上調整した場合、変更がシステムの精度と性能に大きな影響を与える可能性があるため、確認メッセージが表示されます。

3. 少なくとも 3 回の締め付けを行い、平均トルク値を算出するためにコントローラーと基準トランスデューサー（ACTA など）から読み取ったトルク値を使用します。

4. 新しい校正値の式を使用して新しい校正値を計算します。

5. 校正値テキストボックスに算出した値を入力し、適用するを選択してツールメモリに新しい校正値を保存します。

校正が完了したら、締め付けを行って新しい値が正しいことを確認します。