# Calibración de la herramienta

El valor de calibración de la herramienta se calcula a partir de las lecturas de par realizadas por el controlador y el transductor de referencia de par a través de la ecuación que se muestra a continuación:

Valor de calibración nuevo = valor de calibración antiguo x media (valores de referencia/valores del controlador)

1. En la vista de inicio, vaya la pestaña Herramienta y seleccione la herramienta que desea calibrar. A continuación, vaya a la ventana Calibración.

2. Anote el valor de calibración antiguo que encontrará en el cuadro de texto Valor de calibración.

   Si el valor de calibración se ajusta en más de un 10 %, se muestra un mensaje de confirmación, ya que el cambio puede afectar significativamente a la precisión y el rendimiento del sistema.

3. Efectúe como mínimo tres aprietes y utilice las lecturas de los valores de par del controlador y el transductor de referencia (STanalyser o similar) para calcular el valor del par medio.

4. Calcule el valor de calibración nuevo utilizando la ecuación Valor de calibración nuevo.

5. Guarde el valor de la nueva calibración en la memoria de la herramienta introduciendo el valor calculado en el cuadro de texto Valor de calibración y seleccione Aplicar.

Una vez realizada la calibración, realice un apriete para comprobar que los valores nuevos son correctos.