# Términos y definiciones

Término | Sinónimo | Definición | Nota
--- | --- | --- | ---
lote |  | múltiples aprietes con el mismo programa de apriete y boca |
secuencia de lote | secuencia | múltiples aprietes con una combinación de distintos programas de apriete y bocas |
GUI del controlador |  | interfaz del usuario en los botones o la pantalla táctil del controlador |
Evento |  | señales de estado del controlador y la herramienta |
ángulo final |  | valor real del ángulo medido al final del ciclo de apriete |
par final |  | valor real del par medido al final del ciclo de apriete |
GUI |  | interfaz del usuario compuesta por elementos gráficos interactivos como ventanas, iconos y símbolos en una pantalla |
HMI | Interfaz humano-máquina (HMI) | interfaz del usuario con la herramienta o el controlador | La HMI puede ser una interfaz basada en un ordenador o la pantalla táctil del controlador.
IAM | Módulo de aplicación inteligente (IAM) | módulo extraíble en el programa que contiene el controlador, los parámetros de configuración y los resultados de apriete |
estructura de línea |  | controladores de clasificación y agrupamiento en estructuras, carpetas o subcarpetas de ToolsTalk | La estructura de línea es un método para mejorar la visibilidad de un gran grupo de controladores de manera estructurada.
par post view |  | función para supervisar y detectar los valores máximo y mínimo del par antes de completar la aproximación | Una finalidad del par post view es el uso de tuercas autoblocantes.
Programa de apriete | Conjunto de parámetros | configuración de parámetros y valores para controlar y monitorizar una acción de apriete única y para almacenar el resultado del apriete |
pulsación |  | transferir los datos guardados en ToolsTalk a la memoria del controlador |
QIF | Tensión integrada de calidad (QIF) | línea totalmente integrada de aprietatuercas, controladores, accesorios y herramientas de monitorización de procesos para garantizar la alta calidad y la trazabilidad de los aprietes en sistemas de montaje industriales. | QIF fue desarrollada por Atlas Copco y se utiliza preferentemente en la industria de la automoción y otras situaciones de montaje en las que muchas juntas son fundamentales. El concepto QIF incluye también la monitorización y la documentación del proceso.
Accesorio QIF |  | accesorio para la comunicación y la asistencia al operario utilizado en QIF | Los productos accesorios se utilizan para la comunicación entre el sistema y el operario. Por ejemplo, escáner, panel del operario, baliza o selector de bocas. La comunicación mejora la calidad y la trazabilidad en el proceso de montaje.
etapa rápida |  | estrategias de apriete | Es una estrategia de apriete utilizada para reducir la dispersión de la precarga de la junta combinando una fase inicial con un par y una velocidad determinados y reduciendo la velocidad en la etapa final.
Detección de repeticiones |  | detección del reapriete de una junta ya apretada |
girar |  | estrategia de apriete que gira el cabezal de la herramienta. | Girar se utiliza principalmente para fines de prueba o de demostración.
aproximación finalizada |  | final de la etapa de aproximación, cuando la cabeza del tornillo está en contacto con la superficie y comienza la etapa de apriete |
etapa de aproximación |  | etapa desde que el tornillo entra en la rosca hasta que su cabeza toca la superficie |
asentamiento |  | el tornillo o el perno está prácticamente apretado a mano en la superficie |
selector de bocas |  | Accesorio de QIF compuesto por una bandeja de bocas con lámparas que puede utilizarse para guiar al operario a la boca correcta |
arranque suave |  | comienzo de apriete a baja velocidad durante un ángulo de giro especificado | La función ayuda al perno a entrar de forma controlada en la rosca y puede evitar movimientos ergonómicos no deseados de la herramienta cuando se aprieta el gatillo.
baliza |  | accesorio de QIF que maneja la comunicación entre el operario y el controlador a través de señales digitales como lámparas, botones, interruptores y alarma |
objetivo |  | resultado deseado de un apriete | El objetivo se expresa en par o ángulo.
ángulo objetivo |  | valor deseado del ángulo al final del ciclo de apriete medido desde un punto de referencia |
par objetivo |  | valor deseado del par al final del ciclo de apriete |
tres etapas |  | estrategias de apriete | Una estrategia de apriete utilizada para reducir la dispersión de la precarga y los efectos de relajación con una fase inicial con un par y una velocidad determinados seguida por una corta fase de aflojado antes del apriete final a velocidad reducida.
etapa de apriete |  | etapa desde que la cabeza del perno alcanza la superficie hasta que el apriete ha alcanzado el par o el ángulo objetivo deseados |
estrategias de apriete |  | algoritmo que controla y monitoriza continuamente el proceso de apriete | El usuario puede seleccionar una estrategia optimizada para la junta y programar determinados parámetros.
TurboTight |  | estrategias de apriete | Una estrategia de apriete basada en la velocidad máxima de la herramienta para realizar aprietes rápidos y ergonómicos. La estrategia sólo requiere la configuración de un valor de par objetivo.
dos etapas |  | estrategias de apriete | Una estrategia de apriete utilizada para reducir la dispersión de la precarga y los efectos de relajación con una fase inicial con un par y una velocidad determinados seguida por una breve parada antes del apriete final a velocidad reducida.
GUI web |  | interfaz del usuario con el controlador a través de la ventana del navegador web de un ordenador remoto |
estación virtual | controlador virtual | abstracción de software de un controlador físico para que se comporte como múltiples controladores | Un controlador solo puede tener una herramienta de cable conectada, pero varias inalámbricas. Cada herramienta se conecta a su propia estación virtual.
Tipo de estación virtual |  | Licencia con un conjunto de funciones de controlador. | Esta licencia es necesaria para ejecutar una estación virtual.
Función de estación virtual |  | Licencia para funciones individuales. | Se puede utilizar para completar licencias de tipo de estación virtual.
Características del controlador |  | Licencia para funciones para todos los controladores, como Soft PLC y apriete sincronizado. | Se asignan a todo un controlador y todas las estaciones virtuales pueden utilizarlas.