# YA – Ângulo do limite de escoamento

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST IXB

Esse monitor mede o pico de ângulo alcançado a partir do ponto de escoamento e verifica se o pico de ângulo está dentro do limite.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Gradient Angle Window (Janela de Ângulo - Gradiente) | Especifica a Angle Window (Janela de Ângulo): Para Hard Joint (Junta Rígida): Angle Window = 1 deg (Janela de Ângulo = 20 graus). Para Soft Joint (Junta Flexível): Angle Window = 20 deg (Janela de Ângulo = 20 graus). Manual: Defina manualmente Angle Window (Janela de Ângulo).
Angle Window (Janela de Ângulo) | Disponível quando Gradient Angle Window (Janela de Ângulo - Gradiente) for definido em Manual. Deve ser > 0 e <=100.
Yield Point Percentage (Porcentagem do Limite de Escoamento) | Deve ser >= 20 %
Trigger Torque (Torque de Acionamento) | A medição do ângulo começa neste acionamento. Deve ser > 0 e < Torque máx. da ferramenta.
Damping (Amortecimento) | Frequência com que o gradiente é calculado. Deve ser > 0 e < 100 e < Angle Window (Janela de Ângulo).
Low Limit (Limite Baixo) | Ângulo mais baixo aceitável. Deve ser >=0
High Limit (Limite Alto) | Ângulo mais alto aceitável. Deve ser > 0
Torque Filter Type (Tipo de Filtro de Torque) | O tipo do filtro: None (Nenhum): Nenhum filtro de torque utilizado. Os valores brutos são utilizados como estão no cálculo do gradiente. Five-point (Cinco pontos): O valor do torque usado no cálculo é filtrado usando um filtro de média móvel em cinco amostras de torque. Low pass (Passa baixo): Os valores de torque são filtrados com um filtro IIR simples e discreto. Sliding Average (Média Móvel): Os valores de torque usados no cálculo são filtrados usando um filtro de média móvel em um Number of Samples (Número de Amostras) especificado pelo uso.
Cut-off Frequency (Frequência de Corte) | Precisa ser especificado quando Torque Filter Type (Tipo de Filtro de Torque) é definido como Low pass (Passa baixo): 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Number of Samples (Número de Amostras) | Precisa ser especificado quando Torque Filter Type (Tipo de Filtro de Torque) é definido como Sliding Average (Média Móvel): 2 4 6 8 16 32