# Coupler un outil sans fil avec un coffret

Le couplage d'une clé dynamométrique à un coffret se fait différemment des autres outils sans fil et requiert un MWRKit connecté au coffret. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la notice d'utilisation de l'outil.

Avant d'entreprendre le processus de couplage :

- Veiller à ce que des postes de travail virtuels soient disponibles.

- Veiller à ce que le coffret soit compatible Bluetooth.

- Veiller à ce qu’il y ait des emplacements de couplage disponibles (6 pour Bluetooth)

- Vérifiez le canal radio à utiliser

- Vérifiez comment mettre l'outil en mode de couplage. Référez-vous à la documentation correspondante sur le couplage d'outils, ou suivez les instructions ci-dessous.

- Si possible, ménager une visibilité directe entre l'outil et le coffret.

- Veiller à ce qu'aucun autre outil ne soit en cours de couplage avec le coffret au même moment.

1. Activer le Bluetooth sur le coffret en allant sur l’onglet Réglages, en sélectionnant sans fil sur le panneau gauche et en accédant à la fenêtre Bluetooth. Faire glisser le commutateur Activé sur la position Marche.

2. Définir le canal radio à utiliser avec l'outil sans fil. Sur l’écran d'accueil, aller sur l’onglet Réglages, sélectionner sans fil sur le panneau gauche et accéder à la fenêtre Bluetooth. Faire glisser le commutateur Activé sur la position Marche.

3. Retourner sur l’écran d’accueil et accéder à l’onglet Outil. Sélectionner ensuite l'icône plus dans le coin supérieur droit de l’écran pour démarrer le couplage.

4. Mettre l'outil en mode couplage.

5. Dans la boîte de dialogue Couplage, sélectionner Bluetooth pour démarrer le processus de couplage.

6. Le processus de couplage se termine par l'un des résultats suivants :

   - Couplage réussi : L’outil a été couplé avec le coffret à l'aide du canal sélectionné.

   - Couplage non réussi : Ceci peut être dû à l'une des raisons suivantes :

     - Aucun outil détecté pendant le processus de couplage. Veiller à ce que l'outil soit à portée et en mode couplage, puis sélectionner Fermer et réessayer.

     - Plusieurs outils ont été trouvés pendant le processus de couplage. Veiller à ce qu'aucun autre outil ne soit en mode couplage, puis sélectionner Fermer et réessayer.

     - Couplage déjà en cours. Veiller à ce que personne d'autre n'effectue de processus de couplage sur le coffret, puis sélectionner Fermer et réessayer.

     - Échec du couplage. Sélectionner Fermer et réessayer.