# Konfigurera styrenheten som en trådlös accesspunkt

Om flera kanaler har konfigurerats tidigare i trådlöst klientläge kommer aktivering av trådlöst AP-läge att uppdatera kanallistan så att den endast innehåller aktuell/standardkanal för trådlöst AP-läge.

Du kan ansluta upp till 32 verktyg till en accesspunkt.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Nätverk till vänster.

2. I fönstret Trådlös AP väljer du Redigera.

3. Sätt Aktiverad i läge På.

4. Ange nödvändig information som du får från den lokala systemadministratören:

   - IP-adress

   - Subnet-mask

   - Gateway

5. Fördela IP-adresser genom att sätta DHCP-server i läge På och ange IP-intervall start och IP-intervall stopp.

6. Ange ett Nätverksnamn (SSID).

7. I fönstret Säkerhet väljer du Läge och därefter ett säkerhetsläge från listan. Om WPA2 Personal väljs anger du en Säkerhetsnyckel som ska vara minst 10 tecken lång.

8. Välj Verkställ.