# Konfiguration des Scanners

In diesem Menü können Scanner-Konfigurationen hinzugefügt werden. Scanner können so konfiguriert werden, dass sie entweder von der Steuerung gescannte Stränge verarbeiten lassen oder an ein externes System weitergeleitet werden. Wenn der gescannte Strang durchlaufen wird, wählt der Controller keine Aufgabe anhand des Strangs aus, sondern gibt den Strang über ein Ausgangssignal an ein externes Gerät weiter.

## Hinzufügen eines Scanners und Freischalten des Durchlaufs

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Konfigurationen auf, wählen Sie auf der linken Seite Scanner aus und wählen Sie das Plus-Symbol in der oberen rechten Ecke.

2. Weisen Sie der Scannerkonfiguration einen Namen zu.

3. Um den Durchlauf zu aktivieren, wählen Sie Bearbeiten und stellen Sie den Durchlaufmodus auf Ein.

In diesem Abschnitt

- Scannerkonfiguration