# Parámetros de etapa de inicio de TensorPulse

Durante la etapa de arranque, la herramienta gira en un modo de ralentí, sin impulsos.

Nombre del parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Dirección | Las opciones de parámetro son DER (en sentido horario) o IZQ (en sentido contrario al horario). | DCHA
Arranque suave | Permite configurar la velocidad, el ángulo y el par máximo de la herramienta para facilitar la entrada del perno en la rosca. Seleccionado con botones de radio. Desactivado: El arranque suave está desactivado. Activado: el arranque suave está activado. | Off
Velocidad | Define la velocidad durante el Arranque suave. | 300 rpm
Ángulo | Define el ángulo durante el Arranque suave. | 90°
Par máx. | Define el par máximo durante el Arranque suave. | 1,25 Nm
Detección de reapriete | Inmediato: Finaliza el apriete inmediatamente cuando se detecta un tornillo/perno ya apretado. El apriete se considerará NOK (no correcto). Requiere que se haya activado la opción de Arranque suave. Completo: Incluso si se detecta un tornillo/perno ya apretado, el apriete no termina hasta que se ejecutan todas las etapas de apriete. El apriete se considerará NOK (no correcto). Para realizar una detección de reapriete cuando el Arranque suave no está activo, debe utilizar la opción Detección de reapriete completo. La Detección de reapriete completo no finaliza el apriete hasta que se hayan ejecutado todas las etapas del apriete. El apriete se considerará un reapriete si la velocidad no puede alcanzar la mitad de la velocidad de aproximación, se indica entonces un error de reapriete. Off: No se realiza la detección de reapriete. Combinación de Arranque suave = Off y Reapriete = no se permite Temprano. | Off
Compensación de ángulo real | Interruptor con posición Encendido o Apagado. | Off
Límites de movimiento de la herramienta | Visible solo si la Compensación del ángulo real está Activada: Detiene los límites de rotación de la herramienta. |
Negativo | Visible solo si la Compensación del ángulo real está Activada: Define la rotación negativa máxima de la herramienta. Si se excede el valor, el apriete se finaliza y se comunica un error. Esto se expresa con un valor de ángulo numérico. | 30
Positivo | Visible solo si la Compensación del ángulo real está Activada: Define la rotación positiva máxima de la herramienta. Si se excede el valor, el apriete se finaliza y se comunica un error. Esto se expresa con un valor de ángulo numérico. | 30
Usar ajuste de fijación | El ajuste de accesorios se selecciona con botones de radio. | No
Relación de engranaje | Velocidad de rotación de bocas = Velocidad de la herramienta/relación de engranajes. | 1,00
Ajuste de eficacia | Por ejemplo, 0,9 significa una pérdida de eficacia del 10 %. | 1,00