# TRD – Régimen de par y desviación

Herramientas
ES STR SL ST SR QST IXB

Este monitor de etapa mide y comprueba la velocidad de par, es decir, la relación entre el par y el ángulo. La velocidad de par calculada se comprueba para verificar que esté entre el Límite superior y el Límite inferior.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Par del gatillo | Par en el punto de inicio del ángulo.
Ángulo de punto de inicio | Una vez medido el ángulo de punto de inicio desde el par de activación se inicia la medición del par.
Ángulo de punto de finalización | Punto de ángulo en el que se detiene la medición del par.
Par de punto de finalización | Par en el que se detiene la medición del par.
Límite inferior | Par mínimo aceptable.
Límite superior | Par máximo aceptable.
Límite | Debe ser > 0