# 임펄스 - 단일 스텝 전략

아래의 원칙은 직접 구동 전자 공구에 적용할 수 있습니다. Atlas Copco SRB 시리즈 공구에 적요할 수 있습니다.

각 펄스 기간 후 나사의 결과적 토크는 증가됩니다. 일련의 펄스 후 최종 토크 목표에 도달합니다.

최대 펄스 에너지의 TensorPulse

A | 펄스 N에서의 최대 양 에너지
B | 펄스 N+1에서의 최대 양 에너지
C | 에너지 증가(토크)

조치 단계와 반작용 단계의 에너지 레벨은 사용자 구성 가능한 매개변수입니다. 이러한 두 매개변수의 조합은 운영자 편의와 결합된 효과적인 조임을 만듭니다. 다음과 같이 각 기간에 전달할 수 있는 최대 에너지의 백분율로 두 단계에서 에너지의 양을 설정할 수 있습니다.

- 펄스 에너지. 펄스 기간에 적용할 수 있는 최대 에너지의 백분율로 각 양의 펄스에 적용되는 에너지의 양. 이 값은 10-100% 사이입니다.

- 반동력 유지 인자. 펄스 기간에 적용할 수 있는 최대 에너지의 백분율로 각 반작용 펄스에 적용되는 에너지의 양. 이 값은 0-75% 사이입니다.

감소된 양의 펄스에너지가 있는 TensorPulse

A | 펄스 N에서 감소한 양의 에너지
B | 펄스 N+1에서 감소한 양의 에너지
C | 최대 펄스 에너지를 사용해서 토크 증가를 위한 결과 원곡선.
D | 감소한 펄스 에너지를 사용해서 토크 증가를 위한 결과 원곡선.

- 작은 펄스 에너지(감소한 에너지)에는 토크가 더 작은 단계에서 증가됨으로 목표 토크에 도달하려면 더 많은 펄스가 필요합니다. 더 작은 단계에서는 목표에 도달하면 조임을 종료하기 위해 보다 나은 정확도를 제공합니다. 더 작은 펄스는 공구의 움직임을 줄여 주고 작업자 편의를 높여 줍니다.

- 정확하게 조정된 반동력 유지 인자는 원하는 작업자 편의를 구성합니다. 인자가 너무 높을 경우 작업자는 공구가 시계 방향으로 회전한다고 느낍니다. 인자가 너무 낮을 경우 작업자는 공구가 시계 반대 방향으로 회전한다고 느낍니다.

- 이상적인 구성에서 반작용 에너지는 어떠한 푸는 힘을 창출하지 않습니다. 목표 값에 도달하기 위한 펄스의 양이 증가할 경우, 값이 너무 높게 설정되고 각 펄스에서 작은 풀림이 발생합니다.

펄스 에너지 및 반동력 유지 인자에 대한 최적의 값은 최적의 공구 성능과 최상의 작업자 편의를 위해 조정되어야 합니다.

이 섹션에서

- 임펄스 단일-단계 시작 단계 매개변수
- 임펄스 단일-단계 런다운 단계 매개변수
- 임펄스 단일-단계 조임 단계 매개변수
- 임펄스 단일-단계 풀기 매개변수