# Konfiguration der Kanäle

Das Menü Kanäle sieht je nach Controller-Einrichtung unterschiedlich aus:

- Wenn der Controller als drahtloser Client eingerichtet ist: wählen Sie bis zu 24 Kanäle aus, unterteilt in 2,4 und 5 GHz.

- Wenn der Controller als drahtloser Zugangspunkt oder sowohl als drahtloser Client als auch drahtloser Zugangspunkt eingerichtet ist: wählen Sie einen Kanal mit entweder 2,4 oder 5 GHz aus.

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Einstellungen auf und wählen Sie auf der linken Seite Netzwerk aus.

2. Scrollen Sie im Menü Netzwerk nach unten zu Kanäle, wählen Sie entweder 2,4 oder 5 GHz aus und klicken Sie auf Bearbeiten.

3. Wählen Sie einen oder mehrere Kanäle aus.