# Configurazione del selettore attacchi tramite bus I/O

1. Collegare un selettore attacchi al bus I/O del controller.

2. Nella vista Home, accedere alla scheda Stazione virtuale, selezionare una stazione virtuale nel riquadro di sinistra, accedere alla finestra Accessori e selezionare Seleziona accessori.

3. Accedere alla scheda Selettore attacchi per controllare che il selettore sia indicato nella colonna Accessori assegnati.