# コントローラをワイヤレスアクセスポイントとして設定する

以前にワイヤレスクライアントモードで複数のチャネルが構成されている場合、ワイヤレスAPモードを有効にすると、チャネルリストが更新され、ワイヤレスAPモードの現在/デフォルトのチャネルのみが含まれるようになります。

1 つのアクセスポイントに最大 32 個のツールを接続できます。

1. ホームビューで、[設定]タブに移動し、左側のペインで[ネットワーク]を選択します。

2. [ワイヤレスAP]ウィンドウで、[編集]を選択します。

3. [有効]を[オン]に設定します。

4. ローカルシステム管理者から提供された必要な情報を入力します。

   - IP アドレス

   - サブネットマスク

   - ゲートウェイ

5. IPアドレスを配布するには、 DHCPサーバーをオンに設定し、IP範囲の開始とIP範囲の停止を入力します。

6. ネットワーク名 (SSID)を入力します。

7. [セキュリティ]ウィンドウで、[モード]を選択し、リストからセキュリティモードを選択します。WPA2 パーソナルを選択した場合は、少なくとも 10 桁以上の長さのセキュリティ キーを入力します。

8. [適用] を選択します。