# Mettre à jour le logiciel du coffret via l'IGU Web

1. Accéder à l’IGU Web en connectant un PC avec un câble Ethernet droit (RJ45) au port Ethernet de service. Accéder au contrôleur avec l'adresse IP à partir d'un navigateur Web.

2. Sur la page d'accueil du GUI Web, aller sur l’onglet Contrôleur, sélectionner Logiciel sur le panneau gauche, puis aller dans la fenêtre Mise à jour du logiciel et sélectionner Parcourir.

3. Sélectionner le fichier .zip contenant le logiciel et suivre les instructions pour terminer l'installation.

Pour le serrage synchronisé, redémarrer manuellement tous les contrôleurs Membre de synchronisation après la mise à niveau vers une nouvelle version du logiciel ou le retour à une version antérieure du logiciel.

Si l'application du contrôleur ne démarre pas à plusieurs reprises, le contrôleur démarre en mode de secours. En mode de secours, un nouveau firmware peut être installé. L'image de secours est distribuée avec la mise à jour du logiciel et peut être mise à jour si une image de secours plus récente existe.

Ne pas éteindre le système pendant la mise à jour de l'image de secours. Le système redémarrera au début de la mise à jour.