# Zastavenie

Konfigurácia zastavenia je povolená, keď je pre spúšťač vybraný booleovský signál vstupnej/výstupnej udalosti, a je vždy povolená pre akciu.

Nastavenia pre zastavenie
Nastavenie | Vzťahuje sa na | Popis
--- | --- | ---
Čas | Spúšť Akcia | Používateľ môže nastaviť čas (v sekundách), pričom minimálna hodnota je väčšia ako 0 a maximálna hodnota je menšia alebo rovná 60.
Spúšť | Spúšťanie sa ukončí po uplynutí zadaného času.
Akcia | Akcia sa ukončí po uplynutí zadaného času.
K ďalšiemu uťahovaniu | Spúšť Akcia | Spúšťač alebo akcia sa vynuluje, keď sa vo virtuálnej stanici pravidla uverejní signál Vymazať výsledky - 39.
Spúšť | Po prijatí signálu sa spúšťanie ukončí.
Akcia | Po prijatí signálu sa akcia ukončí.
Definovaný signál | Spúšť Akcia | Spúšťač alebo akcia sa resetuje po prijatí používateľom definovaného signálu. Obnovenie virtuálnej stanice: Vyberte zo zoznamu dostupných virtuálnych staníc. Signál resetovania: Vyberte booleovský IO signál zo systému. V závislosti od zvoleného signálu resetovania sú k dispozícii tieto scenáre: Signál udalosti: Ak je signál udalosti zvolený ako Signál resetovania, resetovanie sa vykoná, keď nastane udalosť. Stavový signál: Ak je ako Signál resetovania zvolený stavový signál, je možné nakonfigurovať ďalšie nastavenia. Na konfiguráciu stavu, v ktorom sa resetovanie má vykonať, prejdite na Operácia a vyberte Rovná sa alebo Nerovná sa pre stav signálu, ktorý je Pravda alebo Nepravda.
Spúšť | Po prijatí signálu resetovania sa spúšťanie ukončí.
Akcia | Po prijatí signálu resetovania sa akcia ukončí.
Stav pravidla | Akcia | Keď je splnená spúšťacia podmienka, akcia zverejní používateľom nakonfigurovanú výstupnú hodnotu.