# Parametri di svitatura di Impulso: passaggio singolo

Parametri di svitatura
Nome parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Svitatura abilitata | Off: Svitamento disabilitato On: la svitatura è abilitata e si possono configurare ulteriori parametri. | On
Coppia di rilevamento | Automatica: il valore è impostato in base al tipo e alla capacità dello strumento. Manuale: il valore viene impostato manualmente. | Automatico
Coppia di rilevamento | Coppia minima richiesta per iniziare a eseguire l’operazione di svitatura e produrre un risultato di svitatura. | 3,5 Nm
Coppia di accelerazione | Automatica: il valore è impostato in base al tipo e alla capacità dello strumento. Manuale: il valore viene impostato manualmente. | Automatico
Coppia di accelerazione | Quando una coppia scende sotto la Coppia di accelerazione, la svitatura è considerata OK. A seconda delle variazioni relative alla lunghezza della vite, il sistema potrebbe non determinare quando la vite è stata svitata completamente. Spetta all'operatore decidere. | 1,75 Nm
Velocità di svitatura | La velocità di svitatura sarà raggiunta una volta raggiunta la Coppia di accelerazione. Max: Il valore viene impostato al massimo. Manuale: il valore viene impostato manualmente. | Max.
Velocità di svitatura | Visibile se Velocità di svitatura è impostata su Manuale | 1 giri\min