# Creazione di una configurazione fieldbus generale

Quando nel controller viene installato un nuovo modulo fieldbus, è possibile definire le impostazioni generali della configurazione del fieldbus direttamente tramite la GUI, senza utilizzare ToolsTalk 2.

Occorrerà usare ancora ToolTalk 2 per le configurazioni relative al frame del fieldbus e al collegamento di una configurazione del fieldbus a una stazione virtuale.

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Impostazioni e selezionare Fieldbus nel riquadro di sinistra.

2. Selezionare il pulsante Crea config.

   Se non è installato alcun modulo fieldbus, questo pulsante non sarà visibile.

3. Configurare i seguenti parametri:

   - Imposta in base alla rete OFF/ON

   - Leggi il risultato dell'handshake OFF/ON

   - Blocca l'utensile quando il fieldbus è offline OFF/ON

   - Sincronizza sull'attività selezionata: OFF/ON

     - OFF: le modifiche delle attività eseguite nella stazione virtuale vengono ignorate.

     - SI: le modifiche delle attività eseguite nella stazione virtuale vengono sincronizzate con il modulo Fieldbus.

4. A seconda del tipo di modulo installato, immettere le impostazioni specifiche della comunicazione Fieldbus:

   - Indirizzo IP

   - Maschera di sottorete

   - Gateway

5. Viene creata una nuova configurazione.

Se sul controller è già presente una configurazione Fieldbus, rimuoverla prima di creare una nuova configurazione. Quando la configurazione è stata rimossa, invece del pulsante Rimuovi verrà visualizzato il pulsante Crea configurazione.