# TensorPulse Einschraubstufen-Parameter

Während der Einschraubphase kann das Werkzeug im Drehzahlmodus mit konstanter Motordrehzahl oder im Impulsmodus laufen. Die Auswahl erfolgt abhängig vom vorliegenden Drehmoment und den in der Konfiguration festgelegten Drehmomentgrenzen.

Parametername | Bedingung | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | --- | ---
Hohe Einschraubdrehzahl |  | Um Zeit zu sparen, kann die Einschraubstufe mit hoher Drehzahl ausgeführt werden, ohne dass es dabei zu einem Nachlauf kommt. Hierzu wird das Werkzeug für eine spezifische Winkellänge mit höherer Drehzahl laufen gelassen. Wenn der entsprechende Winkel erreicht wird, wird die Drehzahl auf den mit dem Parameter Einschraubdrehzahl spezifizierten Wert reduziert. Steht nur für SRB-Werkzeuge zur Verfügung. Die Parameter-Optionen sind An und Aus. | Aus
Länge |  | Winkel zur Definition der Hohen Einschraubdrehzahl. Max 99999° | 3600°
Drehzahl |  | Die max. Werkzeugdrehzahl muss über der Einschraubdrehzahl (U/Min) liegen. | 690 rpm
Einschraubdrehzahl |  | Die Auswahl erfolgt über Optionsfelder. Für die Einschraubdrehzahl kann entweder Max. oder Manuell ausgewählt werden. | Max
Einschraubdrehzahl | Einschraubdrehzahl = manuell | Legt die Drehzahl des Werkzeugs während der Einschraubphase fest. | 690 rpm
Moment-Toleranzen Einschraubstufe |  | Einschraub-Momentgrenzwerte wird über einen Schalter aktiviert Aus: „Einschraub-Momentgrenzwerte“ ist ausgeschaltet. Am: „Einschraub-Momentgrenzwerte“ ist eingeschaltet. | Aus
Offset | Einschraub-Momentgrenzwerte = Ein | Winkel-Offset vor Beginn des Winkelintervalls. | 0°
Länge | Einschraub-Momentgrenzwerte = Ein | Winkel, der den Einschraubdrehmoment-Grenzbereich bestimmt. | 360°
Moment untere Toleranz | Einschraub-Momentgrenzwerte = Ein | Untere Grenze Einschraubdrehmoment. | 0 Nm
Moment obere Toleranz | Einschraub-Momentgrenzwerte = Ein | Obere Grenze Einschraubdrehmoment. | 4,75 Nm
Winkel-Toleranzen Einschraubstufe |  | Aus: „Einschraub-Winkelgrenzwerte“ ist ausgeschaltet. Ab Start: „Einschraub-Winkelgrenzwerte“ ist eingeschaltet. Das System beginnt mit der Überwachung des Verschraubungswinkels, sobald der Startknopf am Werkzeug gedrückt wird, und meldet jegliche Überschreitungen der Winkelgrenzwerte. Ab Drehmoment: „Einschraub-Winkelgrenzwerte“ ist eingeschaltet. Das System beginnt mit der Überwachung des Verschraubungswinkels ab dem festgelegten Drehmomentwert und meldet jegliche Überschreitungen der Winkelgrenzwerte. | Aus
Winkelüberwachungsdrehmoment beim Eindrehen |  | Drehmomentwert, ab dem Einschraub-Winkelgrenzwerte festgelegt sind. | 0 Nm
Einschraubwinkel min. |  | Winkelwert für untere Drehwinkelgrenze ab Startpunkt. | 100°
Einschraubwinkel max. |  | Winkelwert für obere Drehwinkelgrenze ab Startpunkt. | 5000°
Min-Zeit | Wird angezeigt, wenn Einschraub-Winkelgrenzen = Ab Auslöser oder Einschraub-Winkelgrenzen = Ab Drehmoment | Mindestzeit für diesen Schritt. | 10 ms
Max-Zeit | Wird angezeigt, wenn Einschraub-Winkelgrenzen = Ab Auslöser oder Einschraub-Winkelgrenzen = Ab Drehmoment | Maximalzeit für diesen Schritt. | 5000 ms
Drehmoment beim abgeschlossenen Eindrehen |  | Bestimmt den Drehmomentwert für erreichten Fügepunkt und abgeschlossene Einschraubphase. | 5 Nm