# QA 교정

1. 홈 보기에서 공구 탭으로 이동하고, 왼쪽 창에서 QA 교정을 선택하세요.

2. QA 교정 창에서 매개변수를 수정하고 적용을 선택하여 변경사항을 적용하세요.

   매개변수 | 설명
   --- | ---
   활성화 | 켜짐: 외부 공구 구성 옵션 활성화 꺼짐: 외부 공구 구성 옵션 비활성화
   가상 스테이션 | 줄임표(...) 아이콘을 선택하여 공구를 가상 스테이션에 연결하세요.
   연결 유형 | TCP 포트를 통해 연결 또는 COM 포트를 통해 연결
   COM 포트 | 연결 유형 COM 포트를 선택하면 표시됩니다. 사용 가능한 COM 포트가 있는 드롭다운 목록을 표시합니다.
   TCP 포트 | 연결 유형 TCP 포트를 선택하면 표시됩니다. 미리 설치된 TCP 포트를 표시합니다.