# Live-Ergebnisse

Wählen Sie in der Startansicht die Schaltfläche Zu Ergebnis, um die Live-Ergebnisse anzuzeigen.

Im Popup-Fenster Live-Ergebnisse werden die von den verschiedenen virtuellen Stationen an der Steuerung erhaltenen Ergebnisse sowohl in den oberen als auch in den unteren vier Feldern angezeigt. Grund hierfür ist, dass Sie für dieselbe virtuelle Station gleichzeitig zwei verschiedene Ergebnisansichten auswählen können.

Wählen Sie einen Ergebnisbereich, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie sich mithilfe der Pfeile an der Seite des Ergebnisfensters durch die verschiedenen Ergebnisansichten klicken können.

## Ergebnisansicht: Nummer

Im ersten Fenster wird das Ergebnis in Zahlen angezeigt.

Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen:

1 | Name der virtuellen Station
2 | Fehlermeldung NOK-Verschraubung
3 | Ergebnis Anzugsdrehmoment
4 | Solldrehmoment
5 | Name des Verschraubungsprogramms
6 | Ergebnisstatus Eine IO-Verschraubung wird grün angezeigt. Eine NIO-Verschraubung wird rot angezeigt.
7 | Steuerungstyp: Drehmoment oder -winkel
8 | Aufrufen der erweiterten Ergebnisansicht
9 | Fenster schließen
10 | Ergebnis Anziehwinkel
11 | Sollwinkel
12 | Name der Gruppensequenz
13 | Ergebnis Winkelausgleich

## Ergebnisansicht: Erweitertes Ergebnis

Wählen Sie im Ergebnisfenster oben rechts das Quadrat-Symbol (□) aus, um eine erweiterte Ansicht der Ergebnisse anzuzeigen. In dieser Ansicht werden einige Kennungen wie die VIN, Verbindungs-ID (falls verwendet) sowie einige Zusatzinformationen wie benutzerspezifischer detaillierter Status oder verstrichene Zeit angezeigt.

Wenn das Ergebnis NOK ist, wird eine Informationsmeldung angezeigt.

Wählen Sie die Schaltfläche Details anzeigen oben rechts aus, um die Kurvenergebnisse jedes Live-Ergebnisses anzuzeigen.

## Ergebnisansicht - Ergebnisberichte

In dieser Liste werden die Werte aus den Ergebnisberichten angezeigt.

Wenn für eine Programmüberwachung / Programmeinschränkung ein Ergebnisbericht definiert ist, wird der Wert von dieser Überwachung / Einschränkung gemeldet. Wenn für eine Programmüberwachung/Programmeinschränkung kein Ergebnisbericht definiert ist, wird der Wert des letzten ausgeführten Ergebnisberichts gemeldet.

Auswertungsreihenfolge, wenn mehrere Berichte des gleichen Typs in einem Programm definiert sind:

1. Ergebnisbericht für Programmüberwachung/Programmeinschränkung.

2. Ergebnisbericht für Überwachung/Einschränkung des letzten ausgeführten Schritts im Hauptpfad.

Werte auf der höchsten Ebene des Multistep-Ergebnisses, vom jeweiligen Ergebnisbericht festgelegt:

- Endwinkel festgelegt durch Berichts-Endwinkel

- Enddrehmoment festgelegt durch Berichts-Enddrehmoment

- Strom festgelegt durch Berichts-Strom

Das Schrittergebnis, das das NOK Ergebnis erzeugt hat, wird mit einer roten Leiste angezeigt.

Wählen Sie die verschiedenen aufgelisteten Ergebnisberichte aus, um weitere Informationen zu erhalten.

## Ergebnisansicht: Kurvendiagramm

Über die Kurven-Ergebnisansicht können genauere Angaben zum Verhalten der Verschraubung erhalten werden, um angemessene Justierungen am Verschraubungsprogramm vorzunehmen. Je nach Schraubstrategie werden von der Kurve unterschiedliche Schraubparameter angezeigt. Mit den Pfeilen oben rechts können Sie die verschiedenen, für die ausgewählten Verschraubungsergebnisse verfügbaren Kurvendiagramme anzeigen.

Die folgenden Kurvendiagramme sind verfügbar:

- Drehmoment / Zeit

- Drehmoment / Winkel

- Winkel / Zeit

- Drehzahl / Zeit

- Drehzahl / Winkel

- Gradient / Zeit (wenn das Verschraubungsprogramm so konfiguriert ist, dass es eine Gradientenkurve erzeugt)

- Gradient / Winkel (wenn das Verschraubungsprogramm so konfiguriert ist, dass es eine Gradientenkurve erzeugt)

- Strom / Zeit

- Strom / Winkel

Im Kurvendiagramm kann heran-/herausgezoomt, die Kurve bewegt und die X-Achsen- und Y-Achsen-Werte an bestimmten Punkten abgelesen werden.
Wählen Sie in der unteren linken Ecke des Kurvendiagramms das Plus-Symbol (+) zum Heranzoomen, das Minus-Symbol (-) zum Herauszoomen oder das Quadrat-Symbol (□) aus, um die Zoomstufe auf die Standardansicht zurückzusetzen.

## Ergebnisansicht - Hoch/Niedrig-Ergebnis

Diese Ergebnisansicht zeigt an, ob das Ergebnis hoch oder niedrig ist oder innerhalb der festgelegten Grenzwerte liegt.

In der Grafik wird angezeigt, ob das Verschraubungsergebnis in Bezug auf die für das jeweilige Verschraubungsprogramm geltenden Grenzwerte zu hoch oder zu niedrig ist.

Die Grafik auf der linken Seite zeigt die Drehmomentwerte. Die Grafik auf der rechten Seite zeigt die Winkelwerte.

Wenn das Ergebnis OK ist, wird die Grafik grün dargestellt, wenn das Ergebnis NOK ist, wird die Grafik rot dargestellt.

## Ergebnisansicht - Bezeichner Strings

Die Ergebnisansicht zeigt die Bezeichner-Zeichenfolgen, die in einem mehrfachen Barcode-Scan enthalten sind.

## Ergebnisansicht: Ergebnisse Gruppensequenz

In dieser Ergebnisansicht werden Informationen über den Status der verschiedenen Gruppen in einer Gruppensequenz (Gruppe/Übersicht) und Informationen über die Verschraubungen in jeder Gruppe (Zähler/Übersicht) angezeigt. Die angezeigten Ergebnisse gelten für die ausgewählte Gruppensequenz.

Wenn das Ergebnis NOK ist, wird eine Informationsmeldung angezeigt.

Die Quadrate symbolisieren jede Gruppe in einer Gruppensequenz. Die aktuell ausgewählte Gruppe wird mit einem blauen Hintergrund dargestellt. Eine Gruppe mit einer NOK-Verschraubung wird mit roten Rändern und einer roten Diagonallinie dargestellt.

Die Kreise symbolisieren jede Verschraubung in jeder Gruppe. NOK-Verschraubungen werden mit einem roten Rand und einer roten Diagonallinie dargestellt.

In diesem Abschnitt

- Anzeige des Protokollstatus
- Netzübersicht Virtuelle Station