# Einen Stecknuss-Selektor über den E/A-Bus einrichten

1. Schließen Sie einen Aufsatz-Selektor an den E/A-Bus der Steuerung an.

2. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Virtuelle Station auf, wählen auf der linken Seite eine Virtuelle Station aus, wechseln dann zum Fenster Zubehör und wählen Sie Zubehör wählen.

3. Wechseln Sie zur Registerkarte Aufsatz-Selektor und prüfen Sie, ob der Selektor in der Spalte Verbundenes Zubehör angezeigt wird.