# Voyant vert externe du sélecteur à douilles - 10046

Commande les voyants verts lorsque le sélecteur à douilles est en mode externe (la façon dont des dispositifs physiques multiples sont mappés sur des douilles logiques est définie par la configuration de ressources du sélecteur à douilles).

- Octet0 - douilles logiques 1 à 4

- Octet1 - douilles logiques 5 à 8

- Octet2 - douilles logiques 9 à 12

- Octet3 - douilles logiques 13 à 16

- Octet4 - douilles logiques 17 à 20

- Octet5 - douilles logiques 21 à 24

- Octet6 - douilles logiques 25 à 28

- Octet7 - douilles logiques 29 à 32

2 bits par douille, 00=arrêt, 01=clignote, 10=fixe

Nom dans SoftPLC : SOCKET_SEL_EXT_GREEN_LIGHT

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | État | uint64 | 1 | 64

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX