# Nastavenie voliča 6 cez ethernetový kábel/bezdrôtové pripojenie

Hlavný prehľad voliča 6

Pohľad na volič spredu

A | Držiak pre nástrčku alebo bit
B | LED kontrolky indikátora pre pozíciu
C | Oblasť štítku
D | Montážne otvory v každom rohu
E | Servisný port
F | LED kontrolka stavu batérie (dostupné len pre bezdrôtové verzie)
G | LED stav WLAN (dostupné len na niektorých voličoch)
H | Batéria (dostupné len pre bezdrôtové verzie)
I | Modul mobility (dostupné len pre bezdrôtové verzie)

Prehľad spojenia voliča 6

Pohľad na volič zdola

A | Kryt konektora
B | Externé DC napájanie; Konektor Kycon (DC DIN)
C | Ethernet in, downstream pripojenie; Konektor s vnútorným závitom M12 D kódovaný
D | Zadná strana voliča
E | Konektor digitálneho vstupu a výstupu
F | Ethernet out, downstream pripojenie; Konektor s vnútorným závitom M12 D kódovaný
G | Batéria

Prehľad servisného portu voliča 6

Servisné rozhranie

A | RJ45 Servisný port
B | RBU slot
C | Funkčné tlačidlo

Všeobecné nastavenie

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Sieť.

2. Prejdite do okna Továrenský port Ethernet a skontrolujte IP adresu (požaduje sa len pri nastavení cez bezdrôtové pripojenie).

3. Otvorte kryt servisného portu na voliči. Kryt je zaistený 2 mm imbusovou skrutkou.

4. Pripojte ethernetový kábel medzi počítač a konektor RJ-45 v servisnom rozhraní.

5. Skontrolujte, či je volič poháňaný buď PoE, externým zdrojom napájania alebo batériou.

6. Otvorte si webový prehliadač na počítači.

7. Napíšte webovú adresu 169.251.1.1 a stlačte kláves Enter. Webový server vo voliči reaguje a zobrazí webové rozhranie voliča.

8. V ľavej table vyberte Nastavenia (toto je vybraté predvolene). Pracovné prostredie Nastavenia zobrazuje menu konfigurácie a je rozdelené do 5 odlišných častí nastavenia: Základné nastavenia, Port služby, Ethernet, WLAN a POWER FOCUS 8.

9. V sekcii Ethernet zvoľte Externý režim Zapnutý alebo Vypnutý pre želaný zdroj kontroly LED.

10. Nasledujúce kroky v nastavení závisia od toho, ako bude volič nástrčky pripojený k ovládaču (ethernetový kábel priamo na ovládač (predvolené), ethernetový kábel do továrenskej siete alebo bezdrôtová sieť do továrenskej siete). Pozrite si pokyny nižšie pre vaše nastavenie

Nastavenie voliča nástrčky - Ethernet pripojený k ovládaču (predvolené nastavenie)

1. V sekcii Ethernet zvoľte PF8 (predvolené nastavenie) v rozbaľovacom menu Pripojené k.

2. Kliknite na tlačidlo Uložiť v pravej hornej časti pracovného priestoru.

3. Odpojte ethernetový kábel z portu služby.

4. Zatvorte servisný port s vekom a zaistite ho pomocou imbusovej skrutky.

   Volič nástrčky sa zobrazí na zozname pripojeného príslušenstva (Virtuálna stanica > Príslušenstvo > Vybrať príslušenstvá > Volič nástrčky)

Nastavenie voliča – pripojené na továrenskú sieť

1. V sekcii Ethernet zvoľte Továrenská sieť v rozbaľovacom menu Pripojené k

2. Vyberte možnosť DHCP Zap. alebo Vyp. pre dynamickú alebo statickú konfiguráciu IP adries. Ak je potrebná statická adresa IP, do poľa IP adresa zadajte IP adresu pre volič nástrčky.

3. V sekcii PF8 zadajte IP adresu ovládača (pozrite si vyššie) pre ovládač, ku ktorému bude pripojený volič.

4. Kliknite na tlačidlo Uložiť v pravej hornej časti pracovného priestoru.

5. Odpojte ethernetový kábel z portu služby.

6. Zatvorte servisný port s vekom a zaistite ho pomocou imbusovej skrutky.

   Volič nástrčky sa zobrazí na zozname pripojeného príslušenstva (Virtuálna stanica > Príslušenstvo > Vybrať príslušenstvá > Volič nástrčky)

Nastavenie voliča nástrčky - pripojené na továrenskú sieť

1. V sekcii Ethernet zvoľte Továrenská sieť v rozbaľovacom menu Pripojené k

2. V časti WLAN vyplňte nasledujúce parametre:

   - Povoľte: nastavenie rádiového tlačidla na ÁNO

   - SSID: vyplňte názov SSID pre volič nástrčky

   - Heslo: vyplňte heslo pre bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť

   - Typ šifrovania: vyberte správny typ šifrovania pre bezdrôtovú sieť (WPA-PSK alebo WPA2-PSK, EAP-TLS)

3. V sekcii PF8 zadajte IP adresu ovládača (pozrite si vyššie) pre ovládač, ku ktorému bude pripojený volič.

4. Kliknite na tlačidlo Uložiť v pravej hornej časti pracovného priestoru.

5. Odpojte ethernetový kábel z portu služby.

6. Zatvorte servisný port s vekom a zaistite ho pomocou imbusovej skrutky.

   Volič nástrčky sa zobrazí na zozname pripojeného príslušenstva (Virtuálna stanica > Príslušenstvo > Vybrať príslušenstvá > Volič nástrčky)