# Paramètres de la phase de Serrage de la production de clé

Les paramètres présentés dans les tableaux sont disponibles si l'une des stratégies STwrench est utilisée. Il existe plusieurs combinaisons de stratégies. Certains paramètres sont disponibles uniquement pour certaines stratégies et ne seront pas visibles dans les autres stratégies.

Les règles de paramètres sont vérifiées de manière automatique. En cas de violation, l’indicateur d’erreur s’affiche en face des paramètres incorrects. Sélectionner l’indicateur d'erreur pour afficher plus d'informations concernant l'erreur.

Le basculement entre les stratégies peut être à l'origine de l'affichage de l'indicateur d'erreur. Ceci indique que la combinaison choisie est invalide et doit être corrigée.

Pour plus d'informations sur STwrench, voir le guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01).

Paramètres de la phase de serrage STwrench
Nom du paramètre | Condition | Description | Valeur par défaut
--- | --- | --- | ---
Stratégie d'asservissement |  | Options de paramètres : Couple/Angle, Limite d'élasticité, Desserré et Compensation de couple de traînée avec point d'ajustement. |
Temps de détection de perte de couple prématurée |  | À partir de l’approche terminée, le programme peut commencer le serrage avec une augmentation du couple. Si l'outil détecte une baisse du couple pendant cette période, un décrochage est signalé. Si la douille glisse hors de la tête de vis et si le couple mesuré passe sous l’Approche terminée dans les limites de temps données, le serrage est interrompu et une perte de couple prématurée est signalée. | 200 ms
Cible |  | Sélectionner la cible à partir du menu déroulant. Les options de paramètres sont les suivantes : Couple, Angle, Couple ou Angle. | Couple
Couple cible |  | Définition du couple cible pour l'étape de serrage. | 0 Nm
Limites de couple | Cible = Couple | Sélection à l'aide d'un commutateur. Position Auto ou Manuel. |
Torque min (couple mini.) | Limites de couple = Manuel | Valeur de couple pour la limite inférieure | 0 Nm
Torque max (couple maxi.) | Limites de couple = Manuel | Valeur de couple pour la limite supérieure | 0 Nm
Angle cible | Cible = Angle ou Cible = Couple ou Angle | Définition de l’angle cible pour l'étape de serrage. | 0°
Angle limits (limites d'angle) | Cible = Angle | Sélection à partir d'un menu déroulant. Les options de paramètres sont les suivantes : Auto ou Manuel. Il est possible de sélectionner des valeurs d'angle maximum et minimum. |
Angle limits (limites d'angle) | Cible = Couple | Sélection à partir d'un menu déroulant. Les options de paramètres sont les suivantes : Arrêt : Limite d'angle non surveillée. À partir de l'approche terminée : À partir de l'approche terminée : la fenêtre de surveillance est instaurée à partir du moment où le Couple d'approche terminée est atteint. Depuis le couple : La fenêtre de surveillance est instaurée à partir du moment où la valeur de couple spécifiée est atteinte. |
Couple de surveillance d'angle final |  | Valeur de couple à partir de laquelle les limites d'angle sont surveillées. | 20 Nm
Angle min (angle mini.) | Limites d'angle = Marche ou Manuellement | Limite inférieure de la valeur d'angle | 324°
Angle max (angle maxi.) | Limites d'angle = Marche ou Manuellement | Limite supérieure de la valeur d'angle | 396°
Limite de recherche d'angle | Limites d'angle = Manuellement |  | 0
Mesure du couple à |  | Sélection à partir d'un menu déroulant. Les options de paramètres sont les suivantes : Valeur de couple maxi Value at peak angle (valeur pour l'angle crête) |
NOK sur valeur finale inférieure à la cible |  | Sélection à l'aide d'un commutateur. Position Marche ou Arrêt. | Off (Arrêt)
Limite de changement de vis |  |  | 50 Nm

Paramètres supplémentaires de l'étape de serrage STwrench si la stratégie est Clé- Production, et si la stratégie d'asservissement est la compensation du couple de traînée avec point d'ajustement
Nom du paramètre | Condition | Description | Valeur par défaut
--- | --- | --- | ---
Point de compensation du couple | Compensation du couple = Marche |  | 0°
Distance de couple de traînée | Compensation du couple = Marche |  | 360°
Intervalle de couple de traînée | Compensation du couple = Marche |  | 180°
Surveillance de retard | Compensation du couple = Marche |  | 0°
Couple de grippage mini | Compensation du couple = Marche | Valeur de couple pour la limite inférieure | 1 Nm
Couple de grippage maxi | Compensation du couple = Marche | Valeur de couple pour la limite supérieure | 20 Nm
Valeur de compensation | Compensation du couple = Marche | Sélection à partir d'un menu déroulant. Les options de paramètres sont les suivantes : Couple moyen Peak torque (Couple de crête) |