# Stiftkonfigurationen für den Not-Aus

Der Controller verfügt über eine externe Not-Aus-Schnittstelle und einen E/A-Bus an der Anschlussplatte, die sich auf der Rückseite der Frontklappe befindet.

Die Stiftkonfiguration unterscheidet sich für Lösungen mit einer Steuerung und für Lösungen mit mehreren Steuerungen. Bei Lösungen mit einer Steuerung hängt die Stiftkonfiguration davon ab, ob ein Not-Aus-Schalter mit der Steuerung verbunden ist.

Weitere Informationen zu den Stiftkonfigurationen für den Not-Aus finden Sie in den Produktanweisungen des Controllers.