# 一般設定

ツールの一般的設定は、一般的設定セクションで設定できます。
トレース構成、TAG チェック、および TAG 選択機能については、対応するセクションで詳しく説明します。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
アイドル時間タイムアウト | 一定時間使用しない状態が続いた後、ツールの電源をオフにするかどうかを決定します。 | オン
<アイドル時間タイムアウト> | アイドル時間タイムアウトがオンに設定されている場合、シャットダウンまでの分数を設定します。 | 120 min
前面の LED | 前面の LED（ツールトリガの上）の動作を設定します。ワイヤレスツールでのみ使用できます。 オフに設定されていると、前面の LED はトリガが押されても点灯しません。 | オン
トリガ解除後の時間 | ツールのトリガが解除されてから、前面の LED が点灯し続ける期間を設定します（秒単位）。 ケーブルツールの場合、前面の LED はツールのトリガが押されてから 10 秒間点灯します。 | 0 秒
トレース | 締め付けのグラフィック表示を有効にします。 マルチステッププログラムでは、トレースは常にトリガ押しからオンになります。 ワイヤレスツールの場合、トレースを作成するには、[トリガー押し]または[ランダウン完了]を選択します。 | オフ
TAGチェック | ツールのTAGチェックを有効にします。プログラムに付属のTAGがSTwrench smartHEADに挿入されたものと異なる場合、ツールはロックされます。 TAG チェックは、STWrench に対してのみ、またはツール構成の検証時にツールが選択されていない場合にのみ使用できます。 | オフ
TAG選択 | バッチシーケンス/ソース締め付け/ソースバッチを使用して、締め付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスを選択するために使用されます。 締め付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスには、STwrench smartHEADに挿入されたTAGのTAG番号に対応するTAG番号が構成されています。 STwrenchディスプレイでは、STwrenchsmartHEADに挿入されたTAGに対して、どの締め付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスが選択されているかがオペレーターに通知されます。 TAG 選択は、STWrench に対してのみ、またはツール構成の検証時にツールが選択されていない場合にのみ使用できます。 | オフ
メモリー満杯時にツールをロック | コントローラのメモリがいっぱいになったときにツールをロックできるようにします。 | オン

本セクション内

- トレース構成
- TAGチェック
- TAG選択