1. Power Focus 8
2. Configurazione
3. Utilizzo della scheda Controller
4. Serraggio sincronizzato
5. Segnali del serraggio sincronizzato
6. Segnali in uscita: Segnali secondari
7. Stato serraggio canale: 80 Segnali secondari
8. Angolo basso ultimo ciclo

# Angolo basso ultimo ciclo

Nome in SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_LOW

Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1