# Configurando um Cliente Sem Fio

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione Network (Rede) no painel esquerdo.

2. Na janela On the Wireless Client (Cliente Sem Fio), selecione Edit (Editar).

3. Defina Enabled (Ativado) como On (Ativo).

4. Defina DHCP como On (Ativo) ou Off (Desativado), dependendo da configuração. Caso esteja definido como Off (Desativado), preencha com as informações necessárias fornecidas pelo administrador local do sistema.

   - Endereço IP

   - Máscara de sub-rede

   - Gateway

5. Insira um Network name (SSID) (Nome de rede (SSID)).

6. Na janela Security (Segurança), selecione Mode (Modo) e escolha o modo security (Segurança) na lista. Caso seja escolhido WPA2 Personal, escolha Security key (Chave de segurança).

7. Insira parâmetros de segurança e importe arquivos de certificado e chaves, conforme aplicável.

8. Edite the Optional Settings (Definições Opcionais), conforme aplicável.

9. Selecione Apply (Aplicar).

   O controlador estabelece uma conexão sem fio com a rede.

10. Para acessar sem fio a interface do usuário, digite o endereço IP no navegador da Web.