# 现场总线配置

现场总线部分由关于使用中的现场总线类型的信息组成。本部分取决于硬件并且为只读。具有使用中的现场总线之一般设置的配置部分可以编辑。

在 POWER FOCUS 8 控制器中，现场总线仅在支持内部 Anybus 模块时才有效。仅支持编码带有 Atlas Copco 唯一提供商 ID 的模块，它们只能从 Atlas Copco 购买。如果一个模块是从 Atlas Copco 购买的，那么它有一个正确的提供商 ID。

支持 POWER FOCUS 8 的 Atlas Copco Anybus 模块如下：

- Profibus M40（产品编号 8436 0941 05）

- DeviceNet M40（产品编号 8436 0941 10）

- EtherNet/IP 2 Port M40（产品编号 8436 0941 15）

- Profinet I/O 2 Port M40（产品编号 8436 0941 20）

- CC-Link M40（产品编号 8436 0941 25）

- CC-Link IE M40（产品编号 8436 0941 30）

现场总线映射及现场总线映射到虚拟站点的分配采用 ToolsTalk 完成。如需更多信息，请参阅 ToolsTalk 配置指南。

现场总线参数
参数 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
现场总线类型 | 支持的模块有： Profibus M40 DeviceNet M40 EtherNet/IP 2 Port M40 Profinet I/O 2 Port M40 CC-Link M40 CC-Link IE M40 | 无
连接状态 | 在线：模块连接。 离线：模块断开连接。 提供商 ID 不匹配：模块不是从 Atlas Copco 购买的，因此不受支持。 | 断线
通过网络进行设置 | 选择开关开启-关闭。确定现场总线模块通信的配置方式。 开启：通信参数自动设置在现场总线模块中。在与远端站点的初始连接期间，参数通过网络确定。 关闭：配置期间必须输入通信参数。 | 关闭
读取结果握手 | 选择开关开启-关闭。当开启时，设置将影响所有虚拟站点。读取结果握手信号必须映射在现场总线配置中。 当没有结果待确认时产生的任何结果将立即发送给 PLC。 待确认的结果将被放入队列中，确认后将被清除，然后发送队列中的下一个结果。清除的结果与队列中的下一个结果之间的时间取决于现场总线常规设置中设置的现场总线循环时间。如果设置被更改，或者虚拟站点的现场总线映射发生更改，则队列中的结果将被刷新，且不会发送到 PLC。 | 关闭
在现场总线脱机时锁止工具 | 选择开关开启-关闭。当现场总线模块与现场总线主站 (PLC) 通信失败时，确定控制器将采取的动作。 | 关闭
同步选中的任务 | 选择开关开启-关闭。 如果启用，现场总线框架应在任务更改时重新同步。 | 关闭
字节顺序循环数据 | 选择用于循环数据的字节顺序： 通过网络进行设置 Intel（小字节） Motorola（大字节） | 通过网络进行设置
扩展模式 | 在向后兼容 152 字节数据模式和 368 字节数据模式之间选择： 开启：368 字节数据模式。 关闭：152 字节数据模式。 | 关闭
设备地址 | 指定要写入的第一个字节的 PLC 区域中的偏移量。范围 0 – 999。 | 1

此部分内容

- 创建一般现场总线配置