# Configuração do Leitor Manual

Nesse menu, as configuração do leitor manual podem ser acrescentadas. Leitores manuais podem ser configurados tanto para ter cadeias de caracteres escaneadas manuseadas pelo controlador, como para repassá-las a um sistema externo. Quando a cadeia de caracteres escaneada é repassada, o controlador não seleciona uma tarefa com base na cadeia de caracteres, mas, em vez disso, repassa a cadeia de caracteres para um dispositivo externo por meio de um sinal de saída.

## Adicionando um leitor manual e ativando o repasse

1. Na exibição inicial, vá para a aba Configurations (Configurações), selecione Scanner (Leitor manual) no painel esquerdo e selecione o ícone plus (sinal de mais) no canto superior direito da tela.

2. Dê um nome à configuração do Leitor manual.

3. Para permitir o repasse, selecione Edit (Editar) e defina Pass Through Mode (Modo Repasse) como On (Ativo).

Nesta seção

- Configuração do Scanner