# Configurazioni dei PIN per l'arresto di emergenza

<meta-ref type="dynamic" name="AC.ITBA.RPD.name">POWER FOCUS 6000</meta-ref> Il controller presenta un'interfaccia esterna di arresto di emergenza e un bus I/O sulla scheda connettori che è situata dietro lo sportello anteriore di accesso.

La configurazione dei PIN varia per le soluzioni a controller singolo e a controller multipli. Per le soluzioni a controller singolo, la configurazione dei PIN dipende dall'eventuale collegamento al controller di un pulsante di arresto di emergenza.

Per ulteriori informazioni sulle configurazioni dei pin per l'arresto di emergenza, consultare il documento di istruzioni sul prodotto per il controller.