# 最終トルクステータス - 31009

この信号は、最終トルクのステータスを示します。これは次のようになります：

- OK - 測定されたトルクが締め付けプログラムで構成された制限内にある場合。

- HIGH - 測定されたトルクが締め付けプログラムで設定された上限を超えている場合。

- LOW - 測定されたトルクが締め付けプログラムで設定された下限を下回る場合。

最終トルクステータス信号の値は、フィールドバス信号の構成に応じて異なって表示されます。
ユーザーが信号コンバーターを選択すると、信号は次のいずれかの値を示します：

- O - 最終トルクステータス OK。

- H - 最終トルクステータス高。

- L - 最終トルクステータス低。

フィルタが適用されていない場合、信号は次のいずれかの値を示します。

- 1 - 最終トルクステータスOK。

- 2 - 最終トルクステータス高。

- 3 - 最終トルクステータス低。

SoftPLCでの名前 ：FINAL_TORQUE_STATUS

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 2 | 8
StatusAsChar | 状態 | 整数 | 2 | 8

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE