# 附件调校

附件调校可以对工具的前附件进行补偿。可以为每个拧紧程序进行补偿。

操作人员可以热切换附件，然后选择针对特定附件调校的拧紧程序。

附件调校适用于所有传统的策略，但 STwrench 除外。

1. 在 Tightening program settings（拧紧程序设置）中，将Attachment tuning enabled（附件调校启用）设为Yes（是）

2. 单击 Tightening parameters（拧紧程序） > Edit（编辑）

3. 单击启动步骤。

4. 在 Attachment tuning（附件调校）选项下，将Use attachment tuning（使用附件调校）设为 Yes（是）

5. 为Gear ratio（传动比）和Efficiency tuning（效率优化）设定所需的参数（参见下表）。

附件调校参数
附件调校 | 说明 | 默认
--- | --- | ---
附件传动比 | 需要使用附件传动比来补偿角度。 最低要求：0.5 最大：100 套筒转速 = 工具速度/传动比 | 1.0
效率优化 | 需要使用附件传动比及效率优化来补偿扭矩。 最低要求：0.5 最大：1.0 例如，0.9 表示 10% 的效率损失。 | 1.0