# ワイヤレスツールとSTwrenchのペアリングモード

## ワイヤレスツールをペアリングモードにする

1. ツールから（充電済み）バッテリを外します。

2. バッテリーを取り付け直す間、ツールトリガーを引きます。

3. ツールの LED が消灯したら、ツールトリガを外します。

4. ツールの LED が再び点灯したら、ツールトリガを押します。

5. ツールの LED が再び消灯したら、ツールトリガを解除します。両方の LED が点滅を開始します（約 10 秒後）。

6. ここでツールはペアリングモードになります。LED は、ツールがペアリングモードになっていると点滅し続けます。

ツールの両方の LED が点滅する前に、Power Focus ペアリング手順を開始しないでください。30 秒以内にペアリングを開始しなければ、ツールがタイムアウトすることがあります。

ツールがペアリングモードになれば、[接続タイプ] をタップしてペアリングプロセスを始めます。

## STwrench をペアリングモードにする

1. ST レンチをオンにします。

2. セルおよびジャイロスコープの調整時には、STwrenchキーボード上の[上]、[右] および [バーコード] ボタンをこの順番に押してください。

3. ゼロ調整の終了時に、レンチはペアリングモードになります。

ツールがペアリングモードになれば、[接続タイプ] をタップしてペアリングプロセスを始めます。