# 同步拧紧

控制器特征（例如低反应拧紧策略和其他功能中的控制器范围的功能等）需要通过功能管理系统 (FMS) 分发的许可证。虽然可以在没有特定许可证的情况下配置特征，但分配和使用这些特征将需要在控制器上安装正确的许可证。有关许可证的更多详细信息，请参阅许可证 (FMS)。

同步拧紧的配置通过 ToolsTalk 2 完成。

通过同步拧紧，可将多个 PF8 控制器连接在一起运行。配置中的第一个控制器称为 Sync Reference（同步参考），控制所有拧紧和数据报告。通过 PF8 菊链电缆，最多可将另外 5 个 PF8 控制器（称为 Sync Members（同步成员））连接到 Sync Reference。请参阅同步拧紧硬件设置。Sync Members 负责控制工具。

## Sync Reference

Sync Reference 是系统的大脑。它控制：

- 拧紧设置

- 数据报告

- 完整系统的配置

- 与 Tools Talk 和 ToolsNet 的连接

附件和现场总线直接连接到 Sync Reference。

## Sync Member

Sync Member 扮演驱动器的角色，没有任何其它功能。IT 部件无法运行，无法将任何外部附件或协议连接到 Sync Member。每个 Sync Member 都有一个指定的通道编号。通道编号用于：

- 在 ToolsTalk 2 的硬件布局配置中识别连接的工具和驱动器。

- 在同步模式下选择应包括在拧紧中的工具和驱动器。

- 生成结果报告。

- 识别错误事件中的故障部件。

## 拧紧

只能运行多步骤拧紧程序的同步拧紧。为了在每个工具之间同步拧紧，应使用同步点。在这些点处，工具将在继续拧紧程序的下一步之前等待彼此。拧紧程序最多可包含 25 个步骤（不包括同步点）。

拧紧程序的分配只能通过 ToolsTalk 2 进行，无法通过控制器进行。

## 许可

同步拧紧是 FMS 的一项功能。只有 Sync Reference 需要许可证。可以将任何 PF8 控制器变为 Sync Member，而无需任何额外许可证。Sync Reference 许可证是一个附加 FMS 控制器特征。

如果删除了 Sync Reference 许可证，则在同步拧紧模式下不能执行任何拧紧操作。如果与许可服务器的连接丢失，许可证将仍然保持有效 48 小时。控制器将每小时搜索一次是否有有效的 Sync Reference 许可证。

此部分内容

- 同步拧紧的用户界面
- 配置同步拧紧
- 设置同步拧紧（硬件）
- 同步拧紧
- 同步拧紧实时结果
- 同步拧紧信号
- 同步拧紧兼容的工具
- 同步拧紧 CAN 附件