# Configuration du Réseau

Le POWER FOCUS 8 peut être configuré de manière à être accessible depuis le logiciel Atlas Copco ToolsTalk ou depuis un navigateur Web sur un réseau local (LAN). Il peut également être accessible directement depuis un PC connecté. Il utilise le protocole IPv4.

Les interfaces réseau suivantes sont activées par défaut :

Interfaces réseau par défaut
Nom | Description
--- | ---
Port de service | Interface pour le personnel d'entretien et de maintenance
Port PoE 1 | Interface pour connecter des outils supplémentaires
Port PoE 2 | Interface pour connecter des outils supplémentaires

Les services suivants sont disponibles sur les interfaces réseau par défaut :

- SSH

- Interface serveur Web pour configurer le système

- DHCP

- Connexion des outils

- Récupérer les fichiers d'exportation du système

- Récupérer les journaux de l'adaptateur de protocole

- NTP (utilisé par les outils)

- Interfaces internes du produit

- Interface accessoire

Dans cette section

- Configuration du port Ethernet usine
- Configuration du Bluetooth
- Configurer les canaux
- Configurer un client sans fil
- Configurer le coffret comme Point d’accès sans fil
- Configuration du pare-feu